# 4. Valdymo parametrai

PASTABA: Prieš pradedant konfigūruoti įrenginį, būtina paspausti mygtuką CONNECT arba READ SETTINGS. Jei tai nebus padaryta - Jūsų parametrai gali būti sugadinti ir gali prireikti atstatyti gamyklinius parametrus. PASTABA: Norėdami, kad Jūsų pakeitimai įsigaliotų įrenginyje, būtina paspausti mygtuką WRITE SETTINGS.

# 4.1. Įėjimų signalų valdymo parametrai

ESIM120 prietaisas turi 3 įėjimus, prie kurių jungiami sensoriai, identifikuojantys ar laiku užsidarė vartai ir pan. Tokiu būdu, jei paduodamas signalo impulsas yra ilgesnis už nustatytas leistinas reikšmes (Pvz. vartai neužsidarė 10minučių ar užsidarė pavėluotai), sistema gali išsiųsti informacinius SMS pranešimus administratoriams. Programos Configuration Tool aplinkoje vartotojas gali pavadinti kiekvieną iš šių įėjimų bei nurodyti tam tikrus laiko parametrus.

Zone1 | ON/OFF | 600 mS | Zone1
Įėjimo pavadinimas | Įjungia / išjungia tam tikrų įėjimų tikrinimą. | Impulso trukmė. Šiuo parametru nurodoma, kad sistema fiksuos ilgesnį nei nurodyto dydžio trukmės impulsą, paduotą į tam tikrą įėjimą. Nurodomas parametras turi būti 100 42000000 diapazone, skaičiuojamas milisekundėmis (1 sekundė 1000 milisekundžių). | Tam tikro įėjimo kodinis pavadinimas, kurį gali keisti vartotojas. Jį pravartu duoti tokį, kuris tiksliausiai apibūdintų prijungtą įrenginį. Pavadinimas sudaromas ne daugiau kaip iš 8 simbolių (negalima naudoti kablelių, taškų, dvitaškių ar tarpų).

# 4.2. Išėjimo signalų valdymo parametrai

ESIM120 įrenginio išėjimo lizdas yra sujungtas su rėlės kontaktais, kurie yra įjungiami (arba atjungiami) paskambinus vartotojui į įrenginio SIM kortelę. Rėlės įjungimo laiko tarpas taip pat gali būti koreguojamas.
C1 / C2 - Code name of a particular output. Output Startup Status (OFF / ON) - Setting of relay status on device startup. If the selected parameter is ON - before calling the system relay contacts are closed (NC), if the parameter is OFF - relay contacts are opened (NO). The main parameter is OFF (NO). Relay Delay - Configuration of output impulse duration. The default parameter set by the manufacturer is 2 seconds. Scheduler (1... 8) - The number of scheduler (referring to Scheduler No., section 7. Scheduler) according to which the specified output operates.

# 4.3.Events Log

| Log Enable - When this function is enabled, the system logs all information about system configuration, system actions and info messages to the events log. By default, this function is disabled. By pressing button Get Log, the system generates file log.txt which consist of the last 500 records to the events log. By pressing button Clear Log, the system empties all records stored in the event log.