# 4. Zonų valdymo parametrai

PASTABA: Norėdami, kad Jūsų pakeitimai įsigaliotų įrenginyje, būtina paspausti mygtuką WRITE. PASTABA: Prieš pradedant konfigūruoti, reikia paspausti mygtuką READ arba CONNECT. Jei tai nebus padaryta- Jūsų nustatymai gali būti sugadinti ir todėl gali prireikti atstatyti gamyklinius parametrus.

# 4.1 Apsaugos zonos ir valdikliai

Įjungta zona gali dirbti trimis režimais: paprastu, 24h ir gaisro. 24h režimas reiškia zonos saugojimą ištisą parą, nepriklausomai ar apsauga yra įjungta ar ne. Gaisro režimas veikia taip pat kaip ir 24h, tačiau skiriasi sirenos veikimo tonas. Sirena veikia su pertrūkiais.

Zone1 | ON/OFF | 24ON/24OFF | FON/FOFF | Delay
Zonos pavadinimas | Įjungia arba išjungia pasirinktą zoną. ON – zoną įjungia, OFF – zoną išjungia. | Aktyvavus šio tipo zoną ji bus aktyvi, nepriklausomai nuo to ar apsauga priduota ar ne. | Šios zonos veikimas yra panašus, kaip ir 24ON ji veikia visada, jei apsauga yra aktyvuota ar ne. Suveikus šiai apsaugai lauko sirena veikia su pertraukimais 2 s skleidžia signalą 2s neskleidžia | Zonos reakcijos laiko užvėlinimas jis apsaugo nuo galimų trikdžių. Jei ATZ režimas neįjungtas rekomenduojama minimali reikšmė – 600ms – jei įjungtas minimali rekomenduojama reikšmė – 800ms.

PASTABA: Jei naudojamos zonos režimo tipas FON arna 24ON, reikia, kad zona būtų įjungta t.y. pažymėta, kaip - ON. Vienu metu zona negali būti nustatyta, kaip FON ir 24ON. Įjungus FON – 24ON išsijungs automatiškai ir atvirkčiai. PASTABA: nenaudojamas zonas rekomenduojama išjugti t.y. pežymėti jas OFF.

Stay – Ši funkcija yra naudojama tik instaliavus ELDES klaviaturą arba DALLAS rakto skaitytuvą ir šiais įrenginiais įjungiant apsaugą. STAY režimas leidžia vartotojui įjungti ar išjunti apsaugą būnant saugomos patalpos viduje. Zonos pažymėtos Stay varnele, nebus saugomos, jei po apsaugos įjungimo nebuvo išeita iš patalpos, t.y. Per laiką skirtą išeiti iš patalpų nesuveikė zona Z1, prie kurios dažniausiai jungiamas durų kontaktas. Gamyklinis nustatymas – nuimta varnelė
Arm/disarm – Įjungus šią funkciją apsaugą galima įjungti/išjungti „žemo“ lygio impulsu ne trumpesniu kaip 3s. Impulsas paduodamas į tą zoną, kuriai uždėta varnelė. PASTABA. Naudojant 6 zonų jungimą tai zonai, kuriai uždėta varnelė nejunkite jokios varžos. Įejimas turi būti NO (normaliai atviras). Jei įjungtas ATZ režimas, tai zonai kuriai uždėta varnelė impulsas paduodamas per varžą. Jei naudojama įjungimas/išjungimas per Z2-Z6, impulsą paduokite per 5,6k varžą, jei Z7-Z12 per 3,3k varžą.
Zone1, Zone2 ... Zone12 zonų pavadinimai. Tekstus galima keisti visus iš karto visoms zonoms, keletą jų arba tik po vieną. Tekstas vienai zonai gali būti sudarytas iš ne daugiau nei 24 simbolių. Tarpelis prilyginamas vienam simboliui. Zonos tekste negalima naudoti simbolio ";" (kabliataškis). Taip pat tekstai negali vadintis taip pat kaip SMS valdymo komandos.
ATZ režimas – zonu dvigubinimo režimas. Aktyvavus šią funkcija bus įjungtas zonų dubliavimo režimas. Prie vieno įėjimo naudojant skirtingo nominalo varžų jungimą galima prijungti 2 saugos zonas
Bell Squawk enable – apie apsaugos įjungimą/išjungimą praneš trumpai įjungiama sirena. Išėjimas BELL

# 4.2 Nustatymų nuskaitymas ir išsaugojimas

rėdami išsaugoti nustatymus, Action grupėje paspauskite mygtuką Write Settings. Norėdami nuskaityti prietaise esančius nustatymus, toje pačioje grupėje paspauskite mygtuką Read Settings