# 5. Управление выходными сигналами

Система ESIM252 имеет контроллер C1(C2) – релейный выход RELAY. Им можно управлять разными електрическими устройствами, например: вентиляцией, отоплением, освещением или др. При включенном контроллере, контакты RELAY соединяются. Система ESIM252 позволяет включить / выключить контроллер C1(C2) SMS сообщениями или при звонке, установить когда и/или на какое время буду соединены контакты реле. Все эти настройки удобно конфигурировать с программой ESIM252 Configuration Tool, зайдя в раздел Control. Controller1 – кодовое название устройства, подключенного к контактам реле. ON / OFF – состояние контактов реле. ON – при звонке пользователя,нормальное состояние выхода будут включены контакты, OFF – нормальное состояние выхода будут выключены контакты. По заводским настройкам, нормальное состояние контактов реле – выключены.

ЗАМЕЧАНИЕ: Перед началом конфигурирования устрйоства, надо нажать кнопку CONNECT или READ SETTINGS. Если этого не будет сделано – Ваши параметры могут быть утеряны и придется восстанавливать заводские. ЗАМЕЧАНИЕ: Чтобы Ваши изменения в приборе вступили в силу, необходимо нажать кнопку WRITE SETTINGS. ЗАМЕЧАНИЕ: Перед выполнением конфигурации прибора, обязательно смените заводской пароль по умолчанию („0000“). В ином случае, устройство будет игнорировать посылаемые команды с компьютера.

# 5.1. Управление реле звонком

Первый способ включить / выключить контроллер – звонок с зарегистрированного в системе номера телефона. В это случе обязательно отдельные настройки, должно быть указано сколько времени контакты реле будут держаться замкнутым и т.д. Их можете указать при помощи программы ESIM252 Confguration Tool в разделе Output control Via Call. User1 – Название пользователя. Обязательно отметить (поставить галочку) напротив тех пользователей, позвонив которым, система включает / выключает контакты реле на указанное время. Если пользователь не отмечен (галочка не поставлена), система не будет реагировать на его звонки. ON / OFF / TOGGLE – состояние контактов реле. ON – когда пользователь позвонит, контакты реле включаются, OFF – выключаются, TOGGLE – переключаются из бывшего положения в противоположное. Duration – указывает на какое время включаются / выключаются контакты реле, т. е. по окончании этого времени, возвращаются в исходное положение. Используемый формат времени это часы (Hour) : минуты (min) : секунды (S). Указав все значения нулевыми, контакты реле переключатся из бывшего положения в другое до того времени, пока система не получит новых указаний. Время не используется при выборе режима TOGGLE. Confirm by SMS – настройка отсылки подтверждающего SMS сообщения. В этом сообщении система укажет когда и на какое время будут включены / выключены контакты реле. Confirm by Call – Настройка подтверждающего звонка. Система информирует пользователя короткими звонками о включении / выключении контактов реле. Duration – Параметры подтверждающего звонка. For ON – при включении контактов реле, система звонит в указанное время (измеряется секундами). По заводским настройкам, система звонит 2 секунды. For OFF – при выключении контактов реле, система звонит указанное время (измеряется секундами). По заводским настройкам, система звонит 8 секунд.

# 5.2. Управление реле SMS сообщениями

Второй способ включить / выключить контроллер – SMS сообщением с зарегистрированного номера телефона. В этом случае в SMS сообщении указывается на какое время включаются / выключаются контакты реле. Confirm by SMS – настройка отсылки подтверждающего SMS сообщения. В этом сообщении система укажет когда и на какое время будут включены / выключены контакты реле. Confirm by Call – настройка подтверждающего звонка. Система будет информировать пользователя короткими сообщениями о включении / выключении контактов реле. Duration – параметры подтверждающего звонка. For ON – при включении контактов реле, система звонит указанное время (измеряется секундами). По заводским настройкам, система звонит 2 секунды. For OFF – при выключении контактов реле, система звонит указанное время (измеряется секундами). По заводским настройкам, система звонит 8 секунд.

# 5.3. Настройки работы автоматического реле

Третий способ настроить работу реле – автоматическое управление. В этом случае, все комманды заранее вписываются в память прибора, а реле автоматически включает и выключает их в указанное время. По предпочтениям пользователя, система может информировать об этом SMS сообщением и/или звонком. Режим автоматической работы реле можно настроить в программе ESIM252 Configuration Tool, выберите раздел Output schedul. Откроется окно программы, в котором сможете ввести параметры начала и конца времени информирования. Время автоматического старта работы нужно указать в разделе Start Event. Сможете указать время начала с точностью до минуты: напротив надписи Hour укажите нужный час, напротив Min – минуту. Действие прибора автоматически повторяется каждый день, пока не выключается. По заводским настройкам, автоматическое управление реле выключено (Hour и Min указаны нулевыми). В разделе State указывается в какое состояние должны перейти контакты реле в указанное время. ON – нормальное состояние выхода контакты будут включены, OFF – нормальное состояние выхода контакты будут выключены. В разделе Duration укажите промежуток времени, в течении которого будет изменено состояние (реле). Если период будет указан 00:00, тогда состояние выхода изменено не будет. По окончании указанного времени, состояние выхода изменяется на предыдущее.

ЗАМЕЧАНИЕ: Для того чтобы система работала корректно, обязательно правильно настроить внутреннее время прибора (после каждого отключения питания прибора, внутреннее время надо настроить заново).

Если хотите, чтобы прибор информировал указанного пользователя о том, что по графику переключилось состояние выхода (реле), в группе настроек Start Event выберите желаемое состояние информирования. В другой группе настроек End Event укажите как система будет информировать пользователя о состоянии выхода (реле) в исходное состояние. Confirm by SMS – система информирует SMS сообщением; Confirm by Call – система информирует звонком. В разделе Call Duration в поле For ON укажите параметры этого звонка, т.е. сколько времени займет звонок. По заводским настройками, система будет звонить 2 секунды. For OFF – при выключении контактов реле, система звонит указанное время (измеряется секундами). По заводским настройкам, система звонит 8 секунд. В группе настроек Inform User укажите пользователя, которого система будет информировать об изменении состоянии выхода (реле) по графику (время начала и конца работы).