# 3. Администрирование

ЗАМЕЧАНИЕ: Перед настройкой прибора, обязательно нажмите кнопку CONNECT или READ SETTINGS. Если это сделано не будет – Ваши параметры могут быть утеряны и придется восстанавливать заводские. ЗАМЕЧАНИЕ: Если Вы хотите задействовать Ваши настройки в приборе, нажмите кнопку WRITE SETTINGS. ЗАМЕЧАНИЕ: Обязательно измените заводской пароль по умолчанию („0000“) перед выполнением конфигурации. В противном случае, устройство будет игнорировать посылаемые команды с компьютера.

# 3.1. Параметры управления администраторов

В разделе настроек Users вводятся авторизованные телефонные номера, для которых ESIM010 позволит выполнить конфигурацию, то есть изменить время задержки реле, вписать / стереть номера пользователей, получать системные СМС сообщения. По заводским настройкам производителя, при срабатывании одного из входов Z1-Z3, SMS будут отсылаться по порядку, начиная с User1 и заканчивая пользователем User5, до первой удачной доставки SMS. Также можно сконфигурировать, чтобы SMS сообщения получали все администраторы одновременно.
Обязательно вписать только номер телефона первого пользователя (User1), а другие не обязательны. Также не обязательно вводить все 5 номеров (User1…User5) сразу. Все номера пишутся с международным кодом без знака '+' (плюс)( Нельзя писать номеров, начинающихся с восьмерки !).

## Не правильно вписанный номер пользователя: 865500000

## Правильно вписанный номер пользователя: 37065500000

Используются дополнительные настройки:
SMS ALL – функция, объединяющая (галочка поставлена) режим, когда система, сработав входам Z1-Z3, шлет SMS сообщения всем User’ам введенным как администраторы одновременно. По заводским настройкам, эта функция выключена (галочка снята) – SMS сообщения шлются поочереди, начиная с первого администратора (User1). Следующему администратору SMS шлется лишь в том случае, если первый пользователь SMS сообщения не получает.
CALL BACK ENABLE – функция, которую можно включить (галочка поставлена) или выключить (галочка снята) чтобы прибор ESIM010 “маячил” в случае успешного открытия ворот.
ENABLE CONTROL FROM ANY NUMBERS – функция, которой разрешается включать (галочка поставлена) или выключать (галочка снята) режим, когда система реагирует на любого звонящего пользователя, не важно, внесен ли он в базу данных прибора.

# 3.2. Установка основного пароля

| Конфигурируя и управляя SMS сообщениями, все команды шлются начиная с пароля, потому просим его запомнить. Заводской пароль - 0000, который обязательно надо заменить другим. В программе Gate Controller Configuration Tool это можно сделать в разделе Users > Security, где должны будете ввести 4 значный код. Введя код, не забудьте сохранить настройки (нажмите кнопку Write Settings).

ЗАМЕЧЕНИЕ: Заводской пароль („0000“) обязательно заменить, в противном случае параметры в приборе сохранены не будут. ЗАМЕЧЕНИЕ: Вводя новый пароль, нельзя использовать точек, двоеточий и пробелов. ЗАМЕЧЕНИЕ: Даже если забыли пароль, подключившись к прибору через программу Gate Controller Configuration Tool, сможете легко его проверить – все настройки прибора, а также и пароль, выводятся на экран компьютера.

# 3.3. Выбор языка

Система ESIM010 общается посредством SMS сообщений, которыми шлет различные информационные сообщения о состоянии системы. Для удобства пользователя есть возможность самому выбрать язык, на которым Вы хотели бы получать SMS сообщения. В программе Gate Controller Configuration Tool можете быстро установить язык в разделе Language выбрав один из вариантов:

| Lithuania – литовский; Russia – русский; English – английский; Eesti – эстонский;

# 3.4. Configuring periodical testing

The system ESIM010 can periodically send informational messages about device status, i. e, it informs the user about connection status, whether the security is armed/disarmed etc. every day at the preset time. This is the test how the system operates. The user can specify the frequency and time of these continuous messages:

| Periode – specifies after how many days repetitive informational messages are delivered, e. g. if you enter “1” – the system sends messages every day, if you enter “2” – it sends messages every two days etc. Time – specifies the time at which informational message will be delivered, e.g.: if you specify “11” – the message will be delivered at 11:00 etc.

NOTE: the user can disable the function of delivering periodical informational messages if he/she fills the fields in sections Period and Time with zeros. NOTE: if you want system checks to be performed more often than once per day enter “0” in the section Period and “1…23” in the section Time. For instance, continuous check will be performed every two hours if you specify the following parameters: Period – “0”, Time – “2”.

# 3.5. Setting the time and date of the device

ESIM010 device has an integrated clock that must be set by the user when the device is started for the first time. The clock is intended for the system to send specific informational messages about system status etc. at the specified time. You need to enter the following data:

| Date - date, the format: year-month-day; Time - time, the format: hours:minutes;

In the environment of ESIM010 Configuration Tool the user can enter date and time data or automatically set this information according to computer clock (pressing the button Get PC Time). When all data is set you must press the button Set Clock – the time will be entered on the device.

NOTE: when device power supply gets cut off and the backup battery is depleted internal clock is restored to the previous factory default value; to have the system operate correctly you need to reset the internal clock of the device accordingly. NOTE: ESIM010 Configuration Tool program cannot read the internal clock of ESIM010 device, therefore when connecting the device to the software date and time fields will remain empty even though the time is set correctly in the device.