# 2. Подключение

ЗАМЕЧАНИЕ: Перед началом конфигурации устройства, обязательно нажмите кнопку 'CONNECT' или 'READ SETTINGS'. Если это сделано не будет – Ваши параметры могут быть утеряны и придется восстанавливать заводские. ЗАМЕЧАНИЕ: Для задействования Ваших настроек в приборе, нажмите кнопку 'WRITE SETTINGS'.

Для конфигурации автоматического контроллера для ворот используйте компьютер, USB A- Mini / USB B кабель и конфигурационную программу Configuration Tool. Подключая первый раз к компьютеру, надо будет подождать, пока автоматически установятся нужные драйвера (3 шаг ). Более детальная информация предоставлена далее:

1. Подключите ESIM110 к источнику питания. 2. Соедините USB кабелем ESIM110 с USB портом компьютера. Если подключаете контроллер не первый раз, пропустите 3 и 4 шаги. 3. Установка драйверов (компьютер выполнит автоматически). 4. По окончании установки драйверов, отключите USB кабель и подключите заново. 5. Запустите программу Configuration Tool. 6. Нажмите кнопку Подключить через USB. 7. Программа должна запросить пароль (пароль по умолчанию — 0000 , следует в последствии заменить), а в главном окне Configuration Tool должен отображаться номер версии системы(рядом с отметками Status и Version, как иллюстрировано в примере). После ввода правильного пароля и нажатия кнопки Продолжить, пользователь получает полный доступ к настройкам устройства. |

ЗАМЕЧАНИЕ: Если программа не запрашивает пароль и/или номер версии не отображается, роверьте настройки порта, целостность и правильность подключения USB кабеля, работоспособность и правильность подключения к источнику питания. Программа не определяет подключение устройства, если пользователь учетной записи Windows не имеет прав администратора. После того, как проблема решена, нажмите ПОДКЛЮЧИТЬ еще раз.