# 6. Kiti prietaiso valdymo parametrai

PASTABA: Norėdami, kad Jūsų pakeitimasi įsigaliotų, irenginyje būtima paspausti mygtuką write config. PASTABA: Pries pradedant konfiguruoti reikia paspausti mygtuką read arba connect. Jei tai nebus padaryta Jūsų parametrai gali būti sugadinti ir gali prireikti atstatyti gamiklinius parametrus.

# 6.1 Temperatūros jutiklis

Sistema ESIM262 leidžia vartotojui gauti SMS žinutes atsiradus temperatūros nuokrypiui nuo nustatytų reikšmių. Tam privalo būti instaliuotas temperatūrinis jutiklis ir atitinkamai nustatyti parametrai.
Panaudojimo pav.: Šiltnamių, namų, akvariumų, serverių patalpų, šaldytuvų ir kt. temperatūros kontrolei per GSM tinklą.
Šioje parametrų gupėje galite nustatyte ribines maksimalią ir minimalią temperatūros ribą apie kurios viršijimą prietaisas informuos Jus SMS žinute. Temperatūros ribos gali būti nurodomos 1 laipsnio pagal Celsijų tikslumu.

| Max – maksimali ribinė temperatūra. Temperatūra matuojama Celsijais. Gamyklinė reikšmė nulis. Min – minimali ribinė temperatūra. Temperatūra matuojama Celsijais. Gamyklinė reikšmė nulis.
Norint, kad sistema nereaguotų į temperatūros pokyčius, abiejuose laukeliuose įrašykite reikšmę – 0.

# 6.2 Laiko ir datos nustatymas

Kad sistema veiktų korektiškai, pvz.: nustatytu laiku siųstų informacinius pranešimus ir pan. reikia teisingai nustatyti datą ir laiką.

| Set clock – Vidinio laikrodžio nustatymai. Norint nustatyti vidinį prietaiso laikrodį atlikite šiuos veiksmus: 1- paspauskite mygtuką Get PC time – prietaisas nuskaitys Jūsų kompiuterio laiką. 2- paspauskite mygtuką Set clock – laikas bus įrašytas į prietaisą tačiau jis dar nebus įsigaliojęs. 3- (jeigu naudojate USB kabelį) atjunkite USB duomenų kabelį – įsigalios laikrodžio nustatymai.
PASTABA: Dingus prietaiso maitinimui ir išsekus rezerviniam akumuliatoriui vidinis laikrodis atsistato į pradinę gamintojo įvestą reikšmę, todėl norint, kad sistema veiktu teisingai reikia vėl iš naujo nustatyti vidinį prietaiso laikrodį.

# 6.3 Valdiklių C1 ir C2 valdymas

Sistema ESIM262 turi du atviro kolektoriaus išėjimo kanalus C1 ir C2. Galima valdyti įvairius elektrinius prietaisus, kaip pvz. siurblį, šildymą, apšvietimą ar kt. Esant įjungtam valdikliui C1 ar C2 , atitinkamai OUT1 arba OUT2 išėjimas būna sujungiamas su GND. Norint naudoti visus 10 išėjimų, reikia sumontuoti papildomą išplėtimo modulį (Norėdami įsigyti išplėtimo modulį kreipkitės į kompanijos ELDES atstovus.).

| Armed on – Esant įjungtai šiai funkcijai nurodytas išėjimas bus aktyvuotas automatiškai tuo atveju, jei bus įjungta bendra objekto apsauga (pridavus apsaugą), o išjungus bendrą objekto apsaugą (pridavus apsaugą) pažymėtas išėjimas taps vėl neaktyvus.

# 6.4 Nustatymų nuskaitymas ir išsaugojimas

Norėdami išsaugoti nustatymus, Action grupėje paspauskite mygtuką Write Settings. Norėdami nuskaityti prietaise esančius nustatymus, toje pačioje grupėje paspauskite mygtuką Read Settings