# 5.1. Valdiklių nustatymai

PASTABA: Prieš pradedant konfigūruoti įrenginį, būtina paspausti mygtuką CONNECT arba READ SETTINGS. Jei tai nebus padaryta - Jūsų parametrai gali būti sugadinti ir gali prireikti atstatyti gamyklinius parametrus. PASTABA: Norėdami, kad Jūsų pakeitimai įsigaliotų įrenginyje, būtina paspausti mygtuką WRITE SETTINGS. PASTABA: Būtina pakeisti gamintojo paliktą pradinį slaptažodį („0000“) prieš atliekant konfigūracijas. Kitu atveju, įrenginys ignoruos siunčiamas komandas iš kompiuterio.

| Output Number – valdiklio eiliškumo numeris. Output Name – valdiklio kodinis pavadinimas/tekstas. Patartina įvesti tokį tekstą, kuris maksimaliai apibūdintų įrenginį, kuris prijungtas prie atitinkamo išėjimo. Leidžiama įvesti iki 24 simbolių. Status stulpelyje atitinkamai pažymėkite punktus ties tais valdikliais, kuriuos norite įjungti.

| Using Module EPGM8 – pažymėkite šį punktą tuo atveju, jei bus naudojamas modulis EPGM8. Šiuo atveju, sistemos išėjimo kanalų skaičius padidėja iki 12.

# 5.2. EPGM1 module

If module EPGM1 is attached to the system, use section EPGM1 Outputs for configurations. EPGM1 has 2 outputs which can be disabled/enabled at any time:
Remove Output - Disable a particular EPGM1 ouptute.
Remove All Outputs - Disable all EPGM1 outputs.
Restore - Enable a particular EPGM1 output selected from the Inactive Outputs in EPGM module drop-down list .