# 3. Vartotojų įrašymas bei kalbos parametrų keitimas

PASTABA: Norėdami, kad Jūsų pakeitimai įsigaliotų įrenginyje- būtina paspausti mygtuką WRITE settings. PASTABA: Prieš pradedant konfigūruoti reikia paspausti mygtuką READ arba CONNECT. Jei tai nebus padaryta- Jūsų nustatymai gali būti sugadinti ir todėl gali prireikti atstatyti gamyklinius parametrus.

# 3.1. Įrenginio kalbos pasirinkimas

Norėdami pakeisti įrenginio kalbą programoje ESIM262 ConfigTool pasirinkite Users nustatymų skiltį. Kalbą, kuria su vartotoju bendraus įrenginys, galima išsirinkti Language laukelyje. Pasirinkta kalba bus rašomi informaciniai SMS pranešimai, kurie bus atsiųsti į Jūsų telefoną įvykus tam tikram įvykiui.

SMS centro numeris yra saugomas SIM kortelėje, todėl jei apsaugos sistemos ESIM262 SIM kortelę prieš tai naudojote mobiliajame telefone ir sėkmingai siuntėte SMS pranešimus, SMS centro numerio keisti nereikia. Dažniausiai SIM kortelės SMS centro numeris būna jau įvestas operatoriaus.

# 3.2 Slaptažodis ir jo keitimas

| Visos siunčiamos komandos yra pradedamos slaptažodžiu, todėl prašome jį įsidėmėti. Gamintojo suteiktas slaptažodis yra keturi nuliai 0000. Gamyklinį slaptažodį būtina pakeisti kitu. Norėdami pakeisti gamyklinį slaptažodį programoje ESIM262 ConfigTool Security grupėje Password laukelyje įveskite savo slaptažodį. Allow only preset users – Pažymėję įjungsite šią funkcija. Esant įjungtai šiai funkcijai prietaisas reaguos į komandas siunčiamas SMS žinute tik iš tų numerių, kurie bus įvesti į Users grupėje esančius laukelius (User1…User5). Jei ši funkcija išjungta (varnelė nuimta), tai prietaisą galės valdyti visi žinantys SIM kortelės, esančios prietaise, telefono numerį, valdymo komandas ir slaptažodį. Gamyklinė reikšmė – ši funkcija įjungta.
PASTABA:Gamyklinį slaptažodį būtina pakeisti, nes nepakeitus slaptažodžio, nustatyti parametrai nebus išsaugoti prietaise. Slaptažodis negali būti 0000, priešingu atveju nustatymai taip pat nebus išsaugoti.
KEYBOARD CODE- Ši funkcija naudojama tuo atveju, kai prie bendros sistemos yra prijungta ELDES klaviatūra EKB1. Šiame laukelyje galite nustatyti kodą, kuriuo įjungsite objekto apsaugą arba ją išjungsite naudodami klaviatūrą. Gamyklinis kodas – 1111. Jį primygtinai rekomenduojame pakeisti. ADMIN CODE – Šiame laukelyje galima nustatyti tarnybinį administratoriaus kodą, kurį reikės įvesti norint keisti prietaiso nustatymus naudojant tik klaviatūrą. Plačiau apie prietaiso nustatymų keitimą skaitykite klaviatūros vartotojo vadove. Gamyklinis kodas – 1470. Jį taip pat rekomenduojame pakeisti.

# 3.3 Vartotojo numeriai

PASTABA: prietaisas neskambins į kitą sąraše esantį numerį jeigu abonentas, kuriam prietaisas skambina pakels ragelį arba jį atmes. Vartotojams savo telefonuose patartina išjungti balso pašto paslaugą. Neišjungus, aliarmo atveju, sistemai skambinant vartotojo numeriu – gali įsijungti balso paštas, todėl skambutis nebus nukreiptas kitam sistemoje įrašytam vartotojui. Įsidėmėkite, kad kuriant slaptažodį negalima naudoti taškų, dvitaškių bei tarpų.

Users nustatymų skiltyje įvedami autorizuoti telefono numeriai, kuriems sistema ESIM262 skambins ir/arba siųs SMS žinutes aliarmo atveju, eilės tvarka pradedant vartotoju User1 ir baigiant vartotoju User5, iki pirmo sėkmingo prisiskambinimo arba žinutės pristatymo. Gamyklinė reikšmė – tuščia. Sistema ESIM262 leidžia įrašyti penkis vartotojus (User1…User5) , kurie gaus pranešimus, galės keisti parametrus ir kt. Galima įrašyti nebūtinai visus 5 numerius (User1…User5) iš karto. Galima įrašyti pvz. tik pirmo (User1) ir ketvirto (User4) vartotojų numerius Vartotojo numeris User1 yra privalomas įrašyti, kiti nėra būtini. Visi numeriai rašomi su tarptautiniu šalies kodu be + (pliuso) ženklo. Negalima rašyti numerių prasidedančiu aštuonetu.

## Neteisingai įrašytas vartotojo numeris: 865500000

## Teisingai įrašytas vartotojo numeris: 37065500000

Sistema visus pranešimus siųsti bei skambinti pavojaus atveju pradeda pirmu numeriu (User1), o nepavykus susisiekti, iš karto bando pasiekti vartotoją User2 ir t.t. Jeigu abonentui nurodytame USER1 laukelyje prisiskambinti nepavyko, t.y. abonentas ne ryšio zonoje arba ragelio nepakėlė, tai prietaisas automatiškai ims skambinti į USER2 laukelyje nurodyta telefono numerį.

| SMS ALL Esant įjungtai šiai funkcijai (varnelė uždėta) pavojaus atveju SMS pranešimai bus siunčiami visiems sąraše Users esantiems numeriams. Kai ši funkcija išjungta (varnelė nuimta) – prietaisas pavojaus atveju siųs SMS pranešimus į User1 laukelyje įrašytą vartotojo telefono numerį. Jei per 20 sekundžių prietaisas negaus patvirtinimo apie sekmingą SMS pranešimo pristatymą adresatui, prietaisas siųs tą patį SMS pranešimą į User2 laukelyje įrašytą vartotojo telefono numerį ir t.t.. Gamyklinis nustatymas – nuimta. SMS informing user NR1 about arming/disarming Jei ši funkcija įjungta (varnelė uždėta), prietaisas informuos laukelyje User1 įvesto telefono numerio vartotoją SMS žinute apie įjungtą arba išjungtą objekto apsaugą. Gamyklinis nustatymas – nuimta. Disable Call during alarm – Jei ši funkcija įjungta prietaisas aliarmo metu neskambins į USER telefono numerius. Disable SMS during alarm- Ijungus šią funkciją prietaisas neinformuos SMS pranšimais apie tai jog buvo aktyvuotas alarm. Chime enable Ši funkcija naudojama tuo atveju, kai prie ESIM262 sistemos yra prijungta ELDES kompanijos siūloma klaviatūra. Įjungus šia funkciją (varnelė uždėta) kiekvieną kartą, kai suveiks bet kokios zonos daviklis klaviatūroje esantis integruotas garsiakalbis informuos apie tai garsiniu signalu. Funkcija veikia kai apsaugos sistema neaktyvuota, t.y. nepriduota apsaugai.

# 3.4 Nustatymų nuskaitymas ir išsaugojimas

Norėdami išsaugoti nustatymus, Action grupėje paspauskite mygtuką Write Settings. Norėdami nuskaityti prietaise esančius nustatymus, toje pačioje grupėje paspauskite mygtuką Read Settings