# 2. Подключение

ЗАМЕЧЕНИЕ: Перед началом конфигурации устройства, обязательно нажмите кнопку Подключить или 'Прочитать'. Если это не будет сделано – Ваши параметры могут быть потеряны и придется восстанавливать заводские. ЗАМЕЧЕНИЕ: Для вступления в силу изменений в настройках, необходимо нажать кнопку 'Записать'.

Для установки параметров системы EPIR используйте компьютер, кабель USB A- Micro / USB B и конфигурационную программу Configuration Tool. Подключая EPIR первый раз к компьютеру, необходимо подождать, пока автоматически установятся необходимые драйвера (3 шаг). Более детальная информация следует далее:
1. Подключите прибор EPIR к источнику питания.
2. Соедините кабелем систему EPIR через micro USB кабель с компьютером. Если Вы подключаете EPIR к используемому компьютеру не в первый раз, пропустите шаги 3 и 4.
3. Дождитесь установки драйверов (компьютер выполнит установку автоматически).
4. По окончании установки драйверов, отключите USB кабель и заново подключите.
5. Запустите программу Configuration Tool.
6. Нажмите кнопку Подключить.
7. В основном окне программы должен появиться номер версии прошивки (После надписи Версия). Если номер версии не появился, проверьте настройки, правильное подключение кабеля и питания. Также программа не может видеть подключенное устройство, если подключение осуществляется не от имени пользователя, имеющего права администратора Windows(„Account“). Решив данную проблему, снова нажмите Подключить.
8. Для настройки параметров передачи сообщений охранным службам, нужно поставить галочку Дополнительные настройки в разделе Подключение. Таким образом, активируется дополнительная вкладка Настройки ПЦН, предназначенная для этих настроек.