# 2. Подключение

ЗАМЕЧАНИЕ: Перед началом конфигурации устройства, надо нажать кнопку CONNECT или READ SETTINGS. Если это не будет сделано – Ваши настройки могут быть утеряны и придется восстанавливать заводские. ЗАМЕЧАНИЕ: Если Вы хотите, чтобы Ваши изменения вступили в силу, надо нажать кнопку WRITE SETTINGS.

Для настройки параметров системы GSM охраны и управления ESIM151 можете использовать компьютер, USB A- Mini / USB B кабель и конфигурационную программу ESIM151 Configuration Tool. Подключая первый раз к компьютеру, надо подождать, чтобы автоматически установились используемые драйверы (3 шаг). Последовательность более детальной информации предоставлена далее:

1. Подключите ESIM151 к основному источнику питания. 2. Подключите USB кабелем систему ESIM151 к компьютеру. Если подключаете НЕ первый раз к используемому компьютеру, пропустите 3 и 4 шаги. 3. Инсталляция драйверов (компьютер выполнит автоматически). 4. По окончанию установки драйверов, отключите USB кабель и заново подключите. 5. Запустите программу ESIM151 Configuration Tool (пример 1.). 6. Нажмите кнопку CONNECT. 7. В основном окне программы должен появиться номер версии системы (напротив надписей Status и Version – как показано на примере). Если номер версии не появился, проверьте настройки, правильное подключение кабеля и подключение источника питания. Также программа не может видеть подключенного устройства, если Вы пытаетесь подключиться от профиля не имеющего прав администратора. (Решив проблему снова нажмите CONNECT) |

Advanced Configuration – включает дополнительное окно настроек System, в котором указываются системные параметры.