# 2. Prisijungimas

PASTABA: Prieš pradedant konfigūruoti įrenginį, būtina paspausti mygtuką CONNECT arba READ SETTINGS. Jei tai nebus padaryta - Jūsų parametrai gali būti sugadinti ir gali prireikti atstatyti gamyklinius parametrus. PASTABA: Norėdami, kad Jūsų pakeitimai įsigaliotų įrenginyje, būtina paspausti mygtuką WRITE SETTINGS.

Automatinių vartų valdiklio ESIM110 parametrų nustatymui galite naudoti kompiuterį, USB A- Mini / USB B kabelį ir konfigūravimo programą Configuration Tool. Jungiant pirmą kartą prie tam tikro kompiuterio, reikės palaukti, kad automatiškai įsidiegtų naudojami draiveriai (3 žingsnis). Detalesnė šių veiksmų seka pateikta toliau:

1. Prijunkite ESIM110 prie pagrindinio maitinimo šaltinio. 2. Sujunkite USB kabeliu sistemos ESIM110 mini USB jungtį su kompiuterio USB jungtimi. Jei jungiate NE pirmą kartą prie naudojamo kompiuterio, praleiskite 3 ir 4 žingsnį. 3. Draiverių instaliavimas (kompiuteris atliks automatiškai). 4. Pasibaigus draiverių instaliavimui, turite atjungti USB kabelį ir iš naujo jį prijungti. 5. Paleiskite programą Configuration Tool. 6. Paspauskite CONNECT mygtuką. 7. The program should prompt for password (default password is 0000 which is necessary to be changed later) and the main window of Configuration Tool should display system version number (next to Status and Version marks, as illustrated in the provided example). After entering the correct password and pressing Continue button the user gains access to full device configuration. |

NOTE: If the program does not prompt for password and/or version number does not appear check port settings, correct cable connection and system power supply connection. The program does not detect the connected device if the user of the account that is trying to connect does not have administrator rights. After this problem is solved press Connect via USB again.