# 4. Valdymo parametrai

PASTABA: Prieš pradedant konfigūruoti įrenginį, būtina paspausti mygtuką CONNECT arba READ SETTINGS. Jei tai nebus padaryta - Jūsų parametrai gali būti sugadinti ir gali prireikti atstatyti gamyklinius parametrus. PASTABA: Norėdami, kad Jūsų pakeitimai įsigaliotų įrenginyje, būtina paspausti mygtuką WRITE SETTINGS.

# 4.1. Įėjimų signalų valdymo parametrai

ESIM010 prietaisas turi 3 įėjimus, prie kurių jungiami sensoriai, identifikuojantys ar laiku užsidarė vartai ir pan. Tokiu būdu, jei paduodamas signalo impulsas yra ilgesnis už nustatytas leistinas reikšmes (Pvz. vartai neužsidarė 10minučių ar užsidarė pavėluotai), sistema gali išsiųsti informacinius SMS pranešimus administratoriams. Programos Gate Controll Configuration Tool aplinkoje vartotojas gali pavadinti kiekvieną iš šių įėjimų bei nurodyti tam tikrus laiko parametrus.

Zone1 | ON/OFF | 600 mS | Zone1
Įėjimo pavadinimas | Įjungia / išjungia tam tikrų įėjimų tikrinimą. | Impulso trukmė. Šiuo parametru nurodoma, kad sistema fiksuos ilgesnį nei nurodyto dydžio trukmės impulsą, paduotą į tam tikrą įėjimą. Nurodomas parametras turi būti 100 42000000 diapazone, skaičiuojamas milisekundėmis (1 sekundė 1000 milisekundžių). | Tam tikro įėjimo kodinis pavadinimas, kurį gali keisti vartotojas. Jį pravartu duoti tokį, kuris tiksliausiai apibūdintų prijungtą įrenginį. Pavadinimas sudaromas ne daugiau kaip iš 8 simbolių (negalima naudoti kablelių, taškų, dvitaškių ar tarpų).

# 4.2. Išėjimo signalų valdymo parametrai

ESIM010 įrenginio išėjimo lizdas yra sujungtas su rėlės kontaktais, kurie yra įjungiami (arba atjungiami) paskambinus vartotojui į įrenginio SIM kortelę. Rėlės įjungimo laiko tarpas taip pat gali būti koreguojamas.
Controller1 - Išėjimo kodinis pavadinimas, kurį gali keisti vartotojas. ON / OFF Rėlės normalios būsenos nustatymas. Jei pasirinktas parametras ON prieš skambinant į sistemą, rėlės kontaktai laikomi sujungti (NC), jei OFF rėlės kontaktai laikomi nesujungti (NO). Pradiniai parametrai yra OFF (NO). Relay Delay Išėjimo impulso trukmės konfigūravimas. Gamintojo nustatytas pradinis parametras yra 2 sekundės.