# 4. Настройка зон

ВАЖНО: до начала конфигурирования охранной панели, необходимо нажать кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ или ПРОЧИТАТЬ. Иначе, Ваши параметры могут быть потеряны, и может возникнуть необходимость сброса настроек до заводских установок. ВАЖНО: чтобы новые установкии вступили в силу, необходимо нажать кнопку ЗАПИСАТЬ. ВАЖНО: перед началом конфигурирования измените Пароль СМС, установленный производителем по умолчанию („0000“). Иначе устройство проигнорирует команды от компьтера.

Номер зоны – номер зоны.
Имя зоны – название зоны. Если зона нарушена, система отправляет пользователю SMS-сообщение с введенным в данном поле значением. Можно ввести название длиной не более 24 символов.
Параметр Статус определяет, какие зоны будут активны (зона активна если установлена галочка).
Все зоны охранной системы ESIM264 могут быть сконфигурированы в соответствии с любым из типов зон, которые представлены в секции Тип зоны:

- Проходная – Проходная зона. Система не реагирует на срабатывания этой зоны, происходящие в режиме Delay (во время задержки, для набора кода для снятия с охраны). Если задержка Delay не будет задействована, при срабатывании зоны, система включит тревогу мгновенно.
- Мгновенная – мгновенная зона, при срабатывании система включает тревогу мгновенно. Зоны данного типа часто используются для охраны дверей, окон и периметра.
- Входная –входная зона с задержкой, система не реагирует на срабатывания зоны определённое время, предназначенное для ввода с клавиатуры кода снятия с охраны. Зоны данного типа обычно используются для магнитных дверных контактов (геркон) на входе в помещение. Если при поставке на охрану Входная зона не сработала (не было выхода из помещения), система переходит в ночной режим охраны (Stay).
- 24ч. – 24-часовая зона, для данного типа зон рекомендуется подключать такие устройства, которые должны контролироваться постоянно, даже при выключенной охране. Например, данные зоны используются для контроля за тревожными кнопками или тампера корпуса охранной панели.
- Пожарная – пожарная 24-часовая зона, используются для подключения пожарных датчиков. Зона данного типа постоянно включена, т. е. при срабатывании зоны, система включит тревогу даже если сигнализация выключена. Тревожный сигнал сирены для этого типа зон импульсный (с прерываниями).
- Тихая – 24-часовая тихая зона, работает также, как и зона 24ч. От зоны 24ч. отличается тем, что во время срабатывания система не включает сирену.

Задержка сработки, мс – задержка времени реакции зоны на сработку датчика. Это защищает систему от возможных ложных срабатываний. Для режима ATZ рекомендуемое минимальное значение составляет 800 мс, в обычном режиме рекомендуемое минимальное значение составляет 600 мс.
STAY – функция используется, только если система поставлена на охрану с использованием подключенных к прибору клавиатур или считывателей ключей. Режим STAY позволяет пользователю поставить/снять охрану, находясь внутри защищаемого помещения. Зоны, отмеченные галочкой STAY, не будут активированы, если человек не покинет помещение после постановки системы на охрану, то есть зона Z1 (эта зона обычно используется для подключения СМК) не была нарушена в течение времени задержки на выход. По умолчанию эта функция отключена.
Имя тампера – название тампера, которое может использоваться, если установлены типы подключения зон Тип 3 или Тип 5. Если указанный тампер будет нарушен, система передает пользователю SMS-сообщение с введенным в данном поле значением. Возможно ввести до 17 символов.
Задержка на вход, сек. – это поле используется для того, чтобы установить время, которое выделено пользователю для снятия системы с охраны, при этом пользователь может нарушить зону в течение времени, указанного в поле Задержка на вход. Если система не будет снята с охраны в течение этого времени, то устройство активирует тревогу. По умолчанию время входной задержки - 15с.
Зона для управления – используя эту зону, можно поставить систему на охрану и/или снять с охраны, подав на вход зоны импульс низкого напряжения, продолжительностью не менее 3 секунд. Этот режим в системе может быть задан только для одной зоны. Используя подключение в 6-зонном варианте, для данной зоны не нужно использовать резистор, а вход должен быть нормально разомкнутым (NO). В режиме удвоения зон ATZ импульс подаётся через резистор. Если задействуется одна из зон Z2-Z6, импульс подаётся через резистор 5,6kOm, а если Z7-Z12 - через резистор 3,3kOm.
Режим ATZ – когда эта функция активирована, режим удвоения зон (ATZ), включен (количество зон увеличивается до 12). В этом случае, датчики могут быть подключены к дополнительным зонам согласно типам подключения, которые отображены на схемах Тип 4 и Тип 5 раздела выбора типа подключения охранных зон. По умолчанию режим ATZ отключен.
Раздел (Раздел 0 / Раздел 1) - указывается раздел для данной зоны.

# 4.1. Зоны в приборе

Существует 6 зон в приборе ( 12 в режиме ATZ) с конфигурируемыми параметрами, упомянутыми выше. Дополнительные действия для зон в приборе:
Постановка-Снятие по зоне – выберите зону, которая будет работать в режиме Постановка-Снятие. При помощи этой зоны система охраны может быть активирована/отключена импульсом „низкого“ уровня, который должен быть не короче чем 3 сек. Этот режим можно установить только для одной зоны. При использовании соединения в 6 зон , резистор не подключен, а вход должен быть НО (нормально открытый). Если включен режим ATZ, импульс передается через резистор. Если используются зоны Z2-Z6, импульс должен передаваться через резистор 5.6k. Если используются зоны Z6-Z12, импульс должен передаваться через резистор 3.3k.
Режим ATZ – при включении режима ATZ (дублирование зон), количество зон возростает до 12. По умолчанию эта функция отключена.
Delay becomes Instant in STAY mode – The Delay type zones will act as Instant when the system is operating in STAY mode.

# 4.2. Виртуальные зоны

Виртуальные зоны используются, для виртуальной имитации тревог в испытательных целях. Пользователь может в любое время создать виртуальную зону (система может обработать до 44 зон, включая физические зоны, беспроводные зоны, виртуальные и зоны EPGM).
Виртуальная зона конфигурируется таким же образом, как и любая другая зона в системе. Чтобы создать новую виртуальную зону, нажмите кнопку Новый.... Чтобы удалить виртуальную зону, выберите соответствующую зону в таблице виртуальных зон и нажмите кнопку Удалить выбраное.

# 4.3. EPGM Зоны

Возможно добавить в систему дополнительный EPGM модуль с расширением зон. В этом случае, пользователь сможет увидеть все новые проводные зоны в отделе EPGM Zones. Эти зоны можно настроить так же, как и все остальные зоны, находящиеся в системе.
Если некоторые зоны EPGM модуля не используются, пользователь может удалить их из системы. Для удаления указанной EPGM зоны из системы, нажмите кнопку Удалить зону. Для удаления всех EPGM зон из системы одновременно, нажмите кнопку Удалить все зоны. Для восстановления ранее удаленной EPGM зоны, пометьте ее в отделе Неактив. зоны в EPGM модуле ( согласно индексу зон в модуле EPGM) и нажмите кнопку Восстановить.