# 4.Zonų nustatymai

PASTABA: Prieš pradedant konfigūruoti įrenginį, būtina paspausti mygtuką CONNECT arba READ SETTINGS. Jei tai nebus padaryta - Jūsų parametrai gali būti sugadinti ir gali prireikti atstatyti gamyklinius parametrus. PASTABA: Norėdami, kad Jūsų pakeitimai įsigaliotų įrenginyje, būtina paspausti mygtuką WRITE SETTINGS. PASTABA: Būtina pakeisti gamintojo paliktą pradinį slaptažodį („0000“) prieš atliekant konfigūracijas. Kitu atveju, įrenginys ignoruos siunčiamas komandas iš kompiuterio.

Zone Number – zonos eiliškumo numeris.
Zone Name – atitinkamos zonos pavadinimas/tekstas. Patartina įvesti tokį tekstą, kuris maksimaliai apibūdintų tą vietą, kuriai priskirta atitinkama zona. Galima įvesti iki 24 simbolių.
Status stulpelyje atitinkamai pažymėkite punktus ties tomis zonomis, kurias norite aktyvuoti. Tos zonos, kurių Status punktus paliksite nepažymėtus, bus deaktyvuotos, t.y. nereaguos į suveikimus.
Visos apsaugos sistemos ESIM264 zonos gali būti sukonfigūruotos veikti bet kuriuo iš numatytųjų veikimo būdų, t.y. Follow, Instant, Delay, 24H, Fire, Silent. Šiuos nustatymus galite atlikti Zone Type stulpelyje:
Follow – sistema nereaguoja į šios zonos suveikimus, vykstančius esant Delay režimui (uždelsime, skirtame suvesti apsaugos nuėmimo kodą). Jei Delay užlaikymasnebus panaudotas, suveikus zonai, sistema įjungs aliarmą iškarto.
Instant – sistema, esant zonos suveikimui, iškart įjungia aliarmą. Šio tipo zonos dažniausiai naudojamos durų, langų ir perimetro zonose.
Delay – sistema nereaguoja į zonos suveikimus tam tikrą laiko tarpą, kuris skirtas klaviatūra suvesti apsaugos nuėmimo kodui. Šio tipo zonos paprastai naudojamos magnetiniams įėjimo durų kontaktams. Kai sistema priduodama apsaugai ir zona Delay nebuvo suveikusi (nebuvo išeita iš patalpų), sistema pereina į nakties (Stay) režimą.
24H – šio tipo zonose patartina prijungti įrenginius, kurie turi būti stebimi visuomet, net ir esant išjungtai apsaugos sistemai. Pavyzdžiui, šios zonos naudojamos stebėti tamperius, kurie detektuoja kai atidaromi PIR daviklio ar apsaugos centralės dėžės korpusai.
Fire – zonos naudojamos dūmų jutikliams prijungti. Šio tipo zona yra nuolatos veikianti, todėl esant zonos suveikimui sistema įjungia aliarmą ir nesant aktyvuotai signalizacijai. Fire zonos sirenos aliarmo signalas yra pulsinis (su pertraukomis).
Silent - ši zona veikia kaip 24H zona. Nuo 24H skiriasi tuo, kad jau suveikus, sistema neįjungia sirenos.
Delay, ms – zonos reakcijos laiko užvėlinimas, kuris apsaugo nuo galimų sistemos trikdžių ir neteisingų suveikimų. Rekomenduojama ne mažesnė kaip 600 ms reikšmė. Pagal pradinius gamintojo nustatymus nurodyta reikšmė – 800 ms.
STAY funkcija naudojama tik tuo atveju, jei sistemoje yra instaliuoti klaviatūra arba iButton rakto skaitytuvas, kurie naudojami sistemos apsaugos įjungimui/išjungimui. STAY režimas leidžia vartotojui įjungti ar išjungti apsaugą būnant saugomos patalpos viduje: zonos, kurioms aktyvuota STAY funkcija, nebus saugomos, jei po apsaugos įjungimo nebuvo išeita iš patalpos (per laiką, skirtą išeiti iš patalpos, nesuveikė zona Z1, prie kurios dažniausiai jungiamas durų kontaktas). Pagal pradinius gamintojo nustatymus, ši funkcija visoms zonoms yra išjungta.
Tamper Name – nurodomas tekstas atitinkamai kiekvienos zonos tamperiui, kuriam suveikus sistema siunčia informacinį SMS pranešimą vartotojams. Tamperiai yra aktyvuoti tik tuo atveju, jei yra naudojami Type3 ir Type5 zonų prijungimo būdai.
Entry Delay, s – Delay zonos vėlinimo laikas, per kurį privalote tinkamai išjungti sistemos apsaugą, jeigu įeinate į saugomą zoną. Pagal pradinius gamintojo nustatymus šis laikas yra 15 sek. Nespėjus tinkamai išjungti apsaugos, suveiks sistemos aliarmas. Laikas nurodomas sekundžių tikslumu.
Arm-Disarm zone – laukelyje pasirinkite zoną, kuri dirbs Arm-Disarm režime. Šio tipo zona galima įjungti/išjungti apsaugos sistemą, padavus į zonos įėjimą ne trumpesnį kaip 3s „žemo“ lygio impulsą. Šis režimas sistemoje gali būti nustatytas tik vienai zonai. Naudojant 6 zonų jungimo būdą, šiai zonai nejungiama jokia varža, o įėjimas turi būti NO (normaliai atviras). ATZ režime impulsas paduodamas per varžą. Jei naudojama Z2-Z6 zona, impulsas paduodamas per 5,6kΩ varžą, jei Z7-Z12 - per 3,3kΩ varžą.
ATZ Mode – pažymėjus šį punktą, aktyvuojamas zonų dvigubinimo (ATZ) režimas, leidžiantis išplėsti integruotų zonų kiekį nuo 6 iki 12. ATZ Mode režime naudojami Type4 arba Type5 daviklių prijungimo būdai. Pagal pradinius gamintojo nustatymus, zonų dvigubinimo režimas yra išjungtas.
Partition (Partition 0 / Partition 1) - nurodoma kuriai particijai priklauso atitinkama zona.

# 4.1. Zones on Board

There is 6 zones on board (12 in ATZ mode) with the configurable parameters which is shown above. Additional actions for zones on board:
Arm-Disarm by zone – choose the zone which will work in Arm-Disarm mode. With this zone security system can be activated/deactivated with a “low” level impulse which is not shorter than 3 seconds. This mode can be set only for one zone. No resistance is connected when using 6 zone connection type and the input must be NO (normally open). If ATZ mode is enabled the impulse is transmitted through resistance. If Z2-Z6 zones are used, the impulse should be transmitted through 5.6k resistance, if Z7-Z12 zones - the impulse should be transmitted through 3.3k resistance.
ATZ Mode – When ATZ mode (zone duplication) is enabled, the zone number is increased to 12. By default, ATZ mode is disabled.
Delay becomes Instant in STAY mode – The Delay type zones will act as Instant when the system is operating in STAY mode.

# 4.2. Virtual Zones

Virtual zones is used to virtually trigger system alarm and for test purposes. User can create virtual zone anytime if there is still empty spots for zones (system can handle up to 44 zones, which includes zones on board, wireless, virtual and EPGM zones).
Virtual zone is configurable in the same way as any other zone (zone on board, wireless and etc.) in the system. To create new virtual zone, press button Create New.... To remove virtual zone, select appropriate zone in virtual zones table and press button Remove Selected.

# 4.3. EPGM Zones

It is possible to add an additional EPGM module with zone expansion to the system. In this case, user will see all new hardwired zones in EPGM Zones section. Those zones is configurable in the same way as other zones in the system.
In case of some zones of EPGM module will not be used, user can remove them from the system. To remove specified EPGM zone from the system, click Remove Zone button. To remove all EPGM zones from the system at once, click Remove All Zones button. To restore EPGM zone, which was previously removed, select it in section Inactive zones in EPGM module (according to zone index in EPGM module) and click button Restore.