# 2.1. Подключение

ЗАМЕЧАНИЕ: Перед началом конфигурации устройства, надо нажать кнопку CONNECT или READ SETTINGS. Если это не будет сделано – Ваши настройки могут быть утеряны и придется восстанавливать заводские. ЗАМЕЧАНИЕ: Если Вы хотите, чтобы Ваши изменения вступили в силу, надо нажать кнопку WRITE SETTINGS.

Для настройки параметров системы GSM охраны и управления ESIM251 можете использовать компьютер, USB A- Mini / USB B кабель и конфигурационную программу ESIM251 Configuration Tool. Подключая первый раз к компьютеру, надо подождать, чтобы автоматически установились используемые драйверы (3 шаг). Последовательность более детальной информации предоставлена далее:

1. Подключите ESIM251 к основному источнику питания. 2. Подключите USB кабелем систему ESIM251 к компьютеру. Если подключаете НЕ первый раз к используемому компьютеру, пропустите 3 и 4 шаги. 3. Инсталляция драйверов (компьютер выполнит автоматически). 4. По окончанию установки драйверов, отключите USB кабель и заново подключите. 5. Запустите программу ESIM251 Configuration Tool (пример 1.). 6. Нажмите кнопку CONNECT. 7. В основном окне программы должен появиться номер версии системы (напротив надписей Status и Version – как показано на примере). Если номер версии не появился, проверьте настройки, правильное подключение кабеля и подключение источника питания. Также программа не может видеть подключенного устройства, если Вы пытаетесь подключиться от профиля не имеющего прав администратора. (Решив проблему снова нажмите CONNECT) |

Advanced Configuration – включает дополнительное окно настроек System, в котором указываются системные параметры.

# 2.2. Удаленное конфигурирование

NOTE: in order to start remote configuration via GPRS, it is necessary that GPRS settings (ESIM251 -> Connection -> Advanced Configuration -> System -> GPRS Settings) is provided.

ЗАМЕЧАНИЕ: Чтобы активировать GPRS связь между устройством и сервером, Вы должны отослать на устройство указанную СМС команду ("xxxx stconfig", here xxxx - Ваш 4-хзначный СМС пароль). ЗАМЕЧАНИЕ: Возможны временные проблемы с GPRS связью, если система совершает дозвон пользователям (в случае тревоги и т. д.) во время включения GPRS связи.

Выберите пункт Удаленное Конфигурирование в окне Подключение если хотите подключить ESIM251 через GPRS. Система также попросит Вас выбрать тип GRPS соединения и другие указанные параметры:

GPRS соединение с устройством и выбор програмного обеспечения - выберите пункт "Connect to Remote Server" , чтобы подключить устройство через удаленный сервер или выберите "Run TCP/IP Server" для подключения устройства напрямую (необходимо настроить Ваш маршрутизатор*). * - необходимо настроить маршрутизатор, так как информация поступающая на ваш внешний IP адрес (маршрутизатор, канал: 5000) должна передаваться на Ваш компьютер (через локальный IP адрес и указанный канал). |

Предоставление дополнительной информации - если програмное обеспечение подключается к Удаленному серверу, Вам нужно будет указать IMEI код устройства (он будет передан СМС сообщением), или выберите номер канала компьютера TCP, если работа програмного обеспечения осуществляется через TCP/IP сервер. |

Connecting to device - after connection with Remote Server is established or TCP/IP Server is activated, it can take up to 2-3 minutes while device connects to software "Configuration Tool". When device is connected successfully, software will ask for admin password (the same as SMS password) or indicates that configuration read is proceeding. |

После успешной считки настроек Вы можете начинать конфигурацию ESIM251.