# 2. Подключение

ЗАМЕЧАНИЕ: Перед началом конфигурации устройства, обязательно нажмите кнопку 'CONNECT' или 'READ SETTINGS'. Если это сделано не будет – Ваши параметры могут быть утеряны и придется восстанавливать заводские. ЗАМЕЧАНИЕ: Для задействования Ваших настроек в приборе, нажмите кнопку 'WRITE SETTINGS'.

Для конфигурации автоматического контроллера для ворот используйте компьютер, USB A- Mini / USB B кабель и конфигурационную программу Gate Controller Configuration Tool. Подключая первый раз к компьютеру, надо будет подождать, пока автоматически установятся нужные драйвера (3 шаг ). Более детальная информация предоставлена далее:
1. Подключите ESIM010 к источнику питания. 2. Соедините USB кабелем ESIM010 с USB портом компьютера. Если подключаете контроллер не первый раз, пропустите 3 и 4 шаги. 3. Установка драйверов (компьютер выполнит автоматически). 4. По окончании установки драйверов, отключите USB кабель и подключите заново. 5. Запустите программу Gate Controller Configuration Tool. 6. Нажмите кнопку CONNECT. 7. В основном окне программы должен появиться номер версии прошивки (между Status и Version значками – как показано в примере). Если номер версии не появился, проверьте настройки, правильное подключение кабеля и подключение питания. Также программа может не видеть подключенного устройства, если пытаетесь подключить его от имени пользователя не имеющего прав администратора („Account“). Исправив проблему опять нажмите CONNECT.