# 6.Использование беспроводных устройств

ЗАМЕЧЕНИЕ: Перед началом конфигурации устройства, обязательно нажмите кнопку Подключить или 'Прочитать'. Если это не будет сделано – Ваши параметры могут быть потеряны и придется восстанавливать заводские. ЗАМЕЧЕНИЕ: Для вступления в силу изменений в настройках, необходимо нажать кнопку 'Записать'. ЗАМЕЧАНИЕ: Обязательно измените заводской пароль („0000“). Иначе, устройство будет игнорировать все команды с компьютера.

Охранная система EPIR с установленным 868 MHz модулем может работать с беспроводными устройствами:

- Беспроводные ИК датчики (датчики движения);
- Беспроводные модулы расширения;
- Беспроводные сирены;
- Беспроводной магнитоконтактный датчик;

Можно подключить до 16 беспроводных устройств одновременно. Максимальное расстояние для беспроводного соединения составляет 150 метров (на открытой местности). Дополнительная информация находится в руководствах для беспроводных устройств.
[ SIMPLIFIED RF VIEW: ]
In configuration Tool software it is posible to see all bound (CONNECTED) and unbound (NOT CONNECTED) wireless devices in connection coverage area. The devices are arranged automatically by wireless connection strength between wireless device and EPIR. The unbound devices are indicated as device icon with red stripe above the icon. Once the device is bound, the stripe changes to green:

| bound wireless device;
| unbound wireless device (with real-time alarm notification);

The following wireless device information is displayed by hovering the mouse cursor over a wireless device icon:
STATUS: CONNECTED / NOT CONNECTED.
ID: 8-digit device ID code.
Device Type: wireless device model.
Signal Level: wireless connection signal strength.
RF Zone / Tamper Alarms - Indication of violated zones or tampers of a particular wireless device:

| View RF Zones Summary - redirects to RF Zones section. Find - Find a particular wireless device by device ID code.

| Device ID - Find a particular unbound wireless device by device ID code.

RF Device Management:

Add - Bind the selected wireless device to the system. In addition, a particular unbound wireless device can be bound to the system by clicking the right mouse button on the device icon and selecting Add to System.
Remove - Delete the selected wireless device from the system. In addition, a particular bound wireless device can be removed from the system by clicking the right mouse button on the device icon and selecting Remove From System.
Device Type - Indication of wireless device model and status: CONNECTED - the device is bound to the system; NOT CONNECTED - the device is unbound.
Temperature - provides temperature of the surrounding areas of the indicated wireless device.
Battery Level - provides battery status of the indicated wireless device. 0% - battery is fully discharged, 100% - battery is fully charged (provided users will receive notification by SMS message if battery status will reach critical level).
Signal Level - provides signal strenght between central security system device and indicated wireless device.

# 6.1.Настройка беспроводных зон

ID Устройства –уникальный 8-ми значный идентификационный номер беспроводного устройства.
Номер зоны – номер зоны
Название зоны – Текстовое наименование зоны. Если указанная зона срабатывает, система посылает SMS-сообщение пользователю с введенным значением. Возможно ввести до 24 символов.
В секции Статус указывается, какие зоны будет активны
Любые зоны охранной системы EPIR могут быть настроены для работы в любом из режимов, которые представлены в разделе Тип зоны:

- Проходная – Проходная зона. Система не реагирует на срабатывания этой зоны, происходящие в режиме задержки на вход (во время задержки, для снятия с охраны). Если входная задержка (Входная зона)не будет задействована, то при срабатывании проходной зоны, система включит тревогу мгновенно.
- Мгновенная – мгновенная зона, при срабатывании система включает тревогу мгновенно. Зоны данного типа часто используются для охраны дверей, окон и периметра.
- Входная –входная зона с задержкой, система не реагирует на срабатывания зоны определённое время, предназначенное для ввода с клавиатуры кода снятия с охраны. Зоны данного типа обычно используются для магнитных дверных контактов (геркон) на входе в помещение. Если при поставке на охрану зона Delay не сработала (не было выхода из помещения), система переходит в ночной режим охраны (Stay).
- 24ч. – 24-часовая зона, для данного типа зон рекомендуется подключать такие устройства, которые должны контролироваться постоянно, даже при выключенной охране. Например, данные зоны используются для контроля за тревожными кнопками или тампера корпуса охранной панели.
- Тихая 24ч. – 24-часовая тихая зона, работает также, как и зона 24ч. От зоны 24ч. отличается тем, что во время срабатывания система не включает сирену.

Название тампера – название тампера, которое может использоваться, если установлены типы подключения зон Тип 3 или Тип 5. Если указанный тампер будет нарушен, система передает пользователю СМС-сообщение с введенным в данном поле значением. Возможно ввести до 17 символов.
Задержка на вход, с – это поле используется для того, чтобы установить время, которое выделено пользователю для снятия системы с охраны, при этом пользователь может нарушить зону в течение времени, указанного в поле Задержка на вход. Если система не будет снята с охраны в течение этого времени, то устройство активирует тревогу. По умолчанию время входной задержки - 15 с.
Светодиодная индикация вкл. – функция, включающая режим (если галочка установлена) при котором беспроводной ИК датчик включает светодиод при обнаружении движения в режиме охраны. Если галочка не установлена, в режиме охраны светодиод отключается. Данная функция доступна только для беспроводных ИК датчиков.
Чувствительность PIR – Уровень чувствительности ИК датчика. Доступные значения: 100 – низкий уровень чувствительности, 0 – высокий уровень чувствительности. По умолчанию, установлено значение 50. Данная функция доступна только для беспроводных ИК датчиков EWP1.
№ кан. - номер беспроводного канала связи, используемого для указанной зоны (максимальное количество доступных беспроводных каналов связи с системой EPIR - 16.

ВАЖНО: программа автоматически указывает статус подключенных устройств: если зона нарушена, то она будет окрашена в красный цвет, когда зона не нарушена, она будет окрашена в зеленый цвет, когда зона не активирована (в выключенном состоянии),она будет окрашена в серый цвет. ВАЖНО:программа автоматически указывает статус Тампера указанного устройства: в столбце Статус тампера отображается OK если тампер не нарушен, Тревога - если нарушен. При тревоге, программа укажет данный статус мгновенно.

# 6.2.Настройка беспроводных выходов

ID устр-ва – уникальный 8-ми значный идентификационный номер беспроводного устройства.
Номер выхода – номер программируемого выхода
Название выхода – текстовое название программируемого выхода. Возможно ввести до 16 символов.
В разделе Статус указывается, какие выходы будут активны.
Тип (Output/Siren) – пользователю нужно выбрать, какой тип устройства будет контролироваться через указанный выход: Siren – это будет сирена; Output – любой электрический прибор.
Канал - номер беспроводного канала связи, используемого для указанной зоны (максимальное количество доступных беспроводных каналов связи с системой EPIR - 16).

# 6.3.Key-fob settings

Если в систему будет добавлен беспроводной ключевой брелок, откроется окно параметров Ключевые брелоки при помощи которого пользователь может добавить, удалить и/или настроить действия указанных кнопок любого ключевого брелока.
Выберите тип отображения информации Разд. вид чтобы увидеть только действия для выбранного брелока. В разделе Общий вид видны все действия для всех существующих в системе брелоков.

ID устр-ва – уникальный 8-ми значный идентификационный номер беспроводного брелока. Чтобы использовать определенное действие при нажатии кнопки для всех брелоков, выберите опцию Все брелоки.
ID кнопки – идентификационный номер кнопки указанного беспроводного брелока. Возможные значения: Кнопка B1, Кнопка B2, Кнопка B3, Кнопка B4.
Действие – выберите действие, которое будет выполнено, при нажатии кнопки. Доступные действия:

- Постановка – Система переходит в режим охраны;
- Снятие – Система отключает режим охраны;
- Виртуальная тревога – Система генерирует тревогу по выбранной виртуальной зоне;
- Управл. вых. – выбранный программируемый выход будет активирован/деактивирован нажатием кнопки брелока;
- Переключение – выбранный программируемый выход при нажатии кнопки брелока изменит свое состояние;
- Импульс – выбранный программируемый выход при нажатии кнопки брелока будет изменять свое состояние с установленной периодичностью.

Выход - указывается номер выхода для указанных действий Управл. вых., Импульс или Переключение.
Зона - указывается виртуальная зона для действия Виртуальная тревога.
Статус - указывается статус выбранного выхода: ВКЛ - выход активен; ВЫКЛ - выход отключен.
Импульс, сек. - указывается частота импульса в секундах для действия Импульс.
Используя Разд. вид, выберите брелок и нажмите на изображение, чтобы активировать указанную кнопку. Секции Действия кнопки Bx выбранного брелокаb и Общие действия кнопки Bx для всех брелоков будут обновлены автоматически с существующими данными указанной кнопки. В разделе Общие действия для кнопок всех брелоков Вы можете просмотреть и обновить данные о действиях, которые используются указанными кнопками для всех брелоков.

# 6.4. Добавление беспроводных устройств к системе EPIR [ ADVANCED RF VIEW ]

| Добавление беспроводных устройств к охранной системе осуществляется вводом уникального 8-ми значного идентификационного номера устройства (номер можно найти на обратной стороне устройства, упаковки и т.д.) в секции ID Устр-ва и нажатием кнопки Добавить. Система проинформирует о результате специальным сообщением. Если добавление устройства прошло успешно, система автоматически обновит данные во вкладках Беспроводные зоны и Беспроводные выходы.

# 6.5. Удаление беспроводных устройств из системы EPIR [ ADVANCED RF VIEW ]

| Удаление беспроводных устройств из охранной системы осуществляется вводом уникального 8-ми значного идентификационного номера устройства в секции ID Устр-ва и нажатием кнопки Удалить. Система проинформирует о результате специальным сообщением. Если удаление устройства прошло успешно, система автоматически обновит данные во вкладках Беспроводные зоны и Беспроводные выходы. Все настройки для удаленного устройства будут потеряны.

# 6.6. Замена запрограммированных беспроводных устройств на новые [ ADVANCED RF VIEW ]

| ID нового устройства – уникальный 8-ми значный идентификационный номер нового беспроводного устройства. ID старого устройства– уникальный 8-ми значный идентификационный номер старого беспроводного устройства, которое будет удалено. При нажатии кнопки Заменить система заменит старое беспроводное устройство на новое с сохранением всех настроек заменяемого устройства. Если замена устройства прошла успешно, система автоматически обновит данные во вкладках Беспроводные зоны и Беспроводные выходы.

# 6.7. Статус беспроводных устройств в реальном времени [ ADVANCED RF VIEW ]

В окружении программы Configuration Tool также можно в реальном времени наблюдать параметры беспроводного устройства, подключенного к центральной охранной системе, т.е. состояние батареи питания, уровень сигнала и температуру среды:
Teмп: – температура среды беспроводного устройства, измеряемая в градусах Цельсия.
Уровень батареи – состояние внутренней батареи питания беспроводного устройства (0 % - батарея полностью разряжена, 100% - батарея полностью заряжена). Достигнув критического уровня батареи система автоматически проинформирует об этом указанных пользователей SMS сообщением.
Уровень сигнала – уровень сигнала между центральной охранной системой и беспроводным устройством. Чем меньше процентный уровень сигнала, тем больше вероятность, что не получитьтся удачно подключиться к центральной охранной системе.
Тeст – проверка индикации беспроводного устройства, т.е. вмонтированный LED индикатор в выбранном устройстве будет мерцать 1 минуту.
Период тeста - время периодичного обновления состояния батареи питания, температуры среды и уровня сигнала. По начальным установкам производителя это время составляет 20 сек.
ID устр-ва – указывается идентификационный номер беспроводного устройства, которое необходимо наблюдать в реальном времени.
Siren ON if RF device lost - a short siren informs if system has lost the signal with connected wireless device.

# 6.8. Дополнительные настройки

Дополнительные настройки – галочка показывающая/скрывающая настройки Канала РЧ. ТОЛЬКО для опытных пользователей..
Канал РЧ – настройка беспроводного канала соединения, по которому работает беспроводное устройство. ТОЛЬКО для опытных пользователей.