# 4. Управление входными сигналами

К прибору ESIM251 ко входам Z1-Z5 можно подключить до 5 отдельных устройств (датчики движения, температуры и др. датчики), при срабатывании которых, система информирует зарегистрированных пользователей звонком и/или SMS сообщением. Для администрирования каждого устройства в системе можно применить разные настройки. В окне программы конфигурации ESIM251 Configuration Tool в окошке Input выделены 5 отдельных граф для администрирования каждого входа (Z1, Z2, Z3, Z4 и Z5) (соответственно названные Zone1, Zone2, Zone3, Zone4 и Zone5).

ЗАМЕЧАНИЕ: Перед конфигурацией устройства, надо нажать кнопку CONNECT или READ SETTINGS. Если этого не будет сделано – Ваши параметры могут быть утеряны и придется восстанавливать заводские. ЗАМЕЧАНИЕ: Для того чтобы Ваши параметры вступили в силу, необходимо нажать кнопку WRITE SETTINGS. ЗАМЕЧАНИЕ: Перед выполнением конфигурации прибора, обязательно смените заводской пароль по умолчанию („0000“). В ином случае, устройство будет игнорировать посылаемые команды с компьютера.

# 4.1. Настройки фиксации входных импульсов

| ON / OFF – включает (ON) / выключает (OFF) проверку определенного входа. 600 mS – длина импульса. В этом параметре указывается, что система будет фиксировать импульс большей длинны нежели указано, поданный на определенный вход. Указанный параметр может быть в диапазоне 100 – 42000000, в миллисекундах (1 секунда – 1000 миллисекунд).

В группе настроек Input level можете выбрать каким будет тип каждого входа. В заводских настройках указан тип входа – нормально открытый (NO) , т.е. вход считается не сработавшим, если нет никакого сигнала.

| NO – (англ. Normal Open) нормально открытый тип входа. Система фиксирует происшествие только подав сигнал. NC – (англ. Normal Close) нормально закрытый тип входа. Система фиксирует происшествие только отключив сигнал.

| Counter – включение функции подсчета импульсов (галочка поставлена). Происшествие фиксируется, если превышено указанное количество импульсов на входе. Это число можно указать в нижнем окошке. Максимальное значение – 4294967295 импульса. По заводским настройкам, система сразу фиксирует происшествие при подаче сигнала (галочка снята).

# 4.2. Настройки информирования пользователей

В группе настроек Alarm Event отметьте зарегистрированных в системе пользователей, которые получат предупредительные SMS сообщения или/и звонки при срабатывании тревоги. Обозначив галочку напротив Call или/и SMS, определенный пользователь вносится в список тех, кому система может звонить или слать SMS сообщение. Информирование пользователей происходит так, как указано в 3 разделе (Администрирование). В группе настроек Restore Event отметьте зарегистрированных в системе пользователей, которые получат предупредительные SMS сообщения или/и звонки в случае восстановления охраны после тревоги. Отметив галочку напротив Call или/и SMS, пользователь вносится в список тех, кому система может звонить или слать SMS сообщения. Информирование пользователей происходит так, как указано в 3 разделе (Администрирование). |

| ALARM TEXT – в этом поле можете ввести текст, который будет отсылаться в случае тревоги в SMS сообщении. Текст может состоять из не более 24 символов. RESTORE TEXT – в этом поле можете ввести текст, который будет отсылаться в SMS сообщении в случае восстановления охраны. Текст может состоять из не более 24 символов.