# 3. Администрирование

ЗАМЕЧАНИЕ: Перед настройкой прибора, обязательно нажмите кнопку CONNECT или READ SETTINGS. Если это сделано не будет – Ваши параметры могут быть утеряны и придется восстанавливать заводские. ЗАМЕЧАНИЕ: Если Вы хотите задействовать Ваши настройки в приборе, нажмите кнопку WRITE SETTINGS. ЗАМЕЧАНИЕ: Обязательно измените заводской пароль по умолчанию („0000“) перед выполнением конфигурации. В противном случае, устройство будет игнорировать посылаемые команды с компьютера.

# 3.1. Параметры управления администраторов

В разделе настроек Users вводятся авторизованные телефонные номера, для которых ESIM120 позволит выполнить конфигурацию, то есть изменить время задержки реле, вписать / стереть номера пользователей, получать системные СМС сообщения. По заводским настройкам производителя, при срабатывании одного из входов Z1-Z3, SMS будут отсылаться по порядку, начиная с User1 и заканчивая пользователем User5, до первой удачной доставки SMS. Также можно сконфигурировать, чтобы SMS сообщения получали все администраторы одновременно.
Обязательно вписать только номер телефона первого пользователя (User1), а другие не обязательны. Также не обязательно вводить все 5 номеров (User1…User5) сразу. Все номера пишутся с международным кодом без знака '+' (плюс)( Нельзя писать номеров, начинающихся с восьмерки !).

## Не правильно вписанный номер пользователя: 865500000

## Правильно вписанный номер пользователя: 37065500000

Используются дополнительные настройки:
Нр. Выхода (1 / 2 / ОБА) - функция позволяющая назначить реле ( реле 1, реле 2 или оба), контролируемое указанным телефонным номером администратора. SMS ALL – функция, объединяющая (галочка поставлена) режим, когда система, сработав входам Z1-Z3, шлет SMS сообщения всем User’ам введенным как администраторы одновременно. По заводским настройкам, эта функция выключена (галочка снята) – SMS сообщения шлются поочереди, начиная с первого администратора (User1). Следующему администратору SMS шлется лишь в том случае, если первый пользователь SMS сообщения не получает.
CALL BACK ENABLE – функция, которую можно включить (галочка поставлена) или выключить (галочка снята) чтобы прибор ESIM120 “маячил” в случае успешного открытия ворот.
Разрешить контроль с любого номера - функция, которой разрешается включать (галочка поставлена) или выключать (галочка снята) режим, когда система реагирует на любого звонящего пользователя, не важно, внесен ли он в базу данных прибора. Включить Базу Данных Пользователей - функция, позволяющая включить (галочка поставлена) или выключить (галочка снята) контроль над реле с телефонных номеров хранящихся в базе данных.

# 3.2. Установка основного пароля

| Конфигурируя и управляя SMS сообщениями, все команды шлются начиная с пароля, потому просим его запомнить. Заводской пароль - 0000, который обязательно надо заменить другим. В программе Configuration Tool это можно сделать в разделе Users > Security, где должны будете ввести 4 значный код. Введя код, не забудьте сохранить настройки (нажмите кнопку Write Settings).

ЗАМЕЧЕНИЕ: Заводской пароль („0000“) обязательно заменить, в противном случае параметры в приборе сохранены не будут. ЗАМЕЧЕНИЕ: Вводя новый пароль, нельзя использовать точек, двоеточий и пробелов. ЗАМЕЧЕНИЕ: Даже если забыли пароль, подключившись к прибору через программу Configuration Tool, сможете легко его проверить – все настройки прибора, а также и пароль, выводятся на экран компьютера.

# 3.3. Выбор языка

Система ESIM120 общается посредством SMS сообщений, которыми шлет различные информационные сообщения о состоянии системы. Для удобства пользователя есть возможность самому выбрать язык, на которым Вы хотели бы получать SMS сообщения. В программе Configuration Tool можете быстро установить язык в разделе Language выбрав один из вариантов:

| Lithuania – литовский; Russia – русский; English – английский; Eesti – эстонский;

# 3.4. Настройка периода автотеста

Система ESIM110 периодически отправляет информационные сообщения о состоянии устройства, т.е. информирует пользователя о состоянии подключения, поставлена ли система на охрану и т.д. каждый день в установленное время. Автотест позволяет контролировать работоспособность системы. Пользователь может определить частоту и время отправки сообщения:

| Период – определяет через сколько дней повторять отправку информационного сообщения, т.е. если Вы вводите “ 1” – система отправляет сообщения каждый день, если Вы вводите “ 2” – система отправляет сообщения каждые два дня и т.д. Время – определяет время, в которое будет передано информационное сообщение, например: если Вы определяете “ 11” – сообщение будет передано в 11:00 и т.д.

ВАЖНО: пользователь может отключить функцию передачи автотеста, указав в секциях Период и Время "0". ВАЖНО: Если Вы хотите контролировать состояние системы чаще, чем 1 раз в день, введите "0" в секции Период и "1...23" в секции Время. Например, отправка автотеста будет выполняться каждые два часа, если Вы определите следующие параметры: Период – "0", Время – "2".

# 3.5. Установка времени и даты

У устройства ESIM110 есть встроенные часы, которые должны быть установлены пользователем, когда устройство запущено впервые. Часы предназначены для того, чтобы система отправляла определенные информационные сообщения о системном состоянии и т.д. в требуемое время. Вы должны ввести следующие данные:

| Дата - Дата, в формате: год-месяц-день; Время - время, в формате: часы:минуты;

В программе Configuration Tool пользователь может ввести дату и время вручную или синхронизировать данные с компьютером (нажав кнопку Синхрониз. с ПК). Когда все данные установлены Вы должны нажать кнопку Установить – время будет записано в устройство.

ВАЖНО: когда источник питания устройства отключен и резервная батарея истощена, внутренние часы восстанавливают значение по умолчанию; чтобы иметь систему, работающую правильно, Вы должны сбросить внутренние часы устройства. ВАЖНО: Configuration Tool программа не может считать внутренние часы устройства ESIM110, поэтому при соединении устройства с программой настройки поле времени останется пустым даже при том, что время установлено в устройстве правильно.