# 3. Пользователи

ЗАМЕЧЕНИЕ: Перед началом конфигурации устройства, обязательно нажмите кнопку Подключить или 'Прочитать'. Если это не будет сделано – Ваши параметры могут быть потеряны и придется восстанавливать заводские. ЗАМЕЧЕНИЕ: Для вступления в силу изменений в настройках, необходимо нажать кнопку 'Записать'. ЗАМЕЧАНИЕ: Обязательно измените заводской пароль („0000“). Иначе, устройство будет игнорировать все команды с компьютера.

# 3.1. Настройка пользователей

В разделе настроек Пользователи вводятся авторизованные номера, которым система EPIR будет звонить и/или будет слать SMS сообщения в случае срабатывания сигнализации в порядке очереди, начиная с пользователя Пользователь 1 и заканчивая Пользователь 5, до первого успешного дозвона или доставки СМС сообщения. Заводское значение – пустое. Система EPIR позволяет вписать до 5-ти пользователей (Пользователь 1…Пользователь 5) , которые могут получать сообщения, изменять параметры и т.д.

ЗАМЕЧАНИЕ: прибор не будет звонить на другой номер в списке, если абонент, которому звонит прибор, поднимет трубку или сбросит вызов. Пользователям в своих телефонах рекомендуется выключить голосовую почту или услугу информирования через SMS о пропущенных звонках. Если это не будет сделано, и во время тревоги ответит голосовая почта или автоответчик оператора – звонок не поступит другому пользователю, указанному в системе.

Обязательно нужно указать только номер телефона первого пользователя (Пользователь 1). Также не обязательно вводить все 5 номеров (Пользователь 1…Пользователь 5) сразу. Все номера пишутся с международным кодом страны без знака '+' (плюс) ( Нельзя писать номера, начинающиеся с восьмерки !).

## Правильно вписанный номер пользователя: 7495xxxxxxxxx

Используются дополнительные настройки:
СМС всем польз. - функция, включающая (если галочка поставлена) режим, когда система в случае тревоги отправляет информационные СМС сообщения всем пользователям в списке одновременно. По заводским настройкам, эта функция выключена (галочка снята) – таким образом информационные СМС сообщения отправляются в порядке очереди, начиная с первого пользователя (Пользователь 1), а следующему пользователю СМС отправляется лишь в том случае, если не получено подтверждение об успешной доставке предыдущего СМС сообщения.
СМС Постановка/Снятие охраны - функция, которой можно включить (галочка поставлена) или выключить (галочка снята) режим, когда система шлет информационные сообщения главному пользователю (Пользователь1) о включении охранной системы /выключении. По заводским параметрам, эта функция включена.
Дозвон вкл. - функция, которая позволяет включить (галочка поставлена) или выключить (галочка снята) звонки указанным пользователям в случае тревоги. По заводским настройкам, эта функция включена.
СМС вкл. - функция, которая позволяет включить (галочка поставлена) или выключить (галочка снята) отсылку СМС сообщений указанным пользователям в случае тревоги. По заводским настройкам, эта функция включена.
Постановка/Снятие охраны – функция, позволяющая включить (галочка поставлена) или выключить (галочка снята) режим, когда система шлет информационные сообщения главному пользователю (Пользователь1) о включении охранной системы /выключении. По заводским параметрам, эта функция включена.
СМС Тревога – функция, которая позволяет включить (галочка поставлена) или выключить (галочка снята) отсылку СМС сообщений указанным пользователям в случае тревоги. По заводским настройкам, эта функция включена для всех пользователей.
Охранник - телефонный номер охранника. Этот пользователь имеет возможность получать информационные сообщения о включении/выключении охранной системы ( постановка/снятие охраны - галочка поставлена ) и/или в случае тревоги ( тревога - галочка поставлена). Настройка и управление системой с номера Охранника отключена.

# 3.2. Настройка основного пароля

| При конфигурировании и управлении системой EPIR с помощью СМС сообщений, все отсылаемые команды должны начинаются паролем, поэтому необходимо его запомнить. Заводской пароль – “0000“, его обязательно нужно заменить другим. В программе Configuration Tool Вы это можете сделать в разделе Пользователи > Безопасность, где нужно ввести 4-х значный код. Введя пароль, не забудьте сохранить настройки (нажав кнопку Записать). Управл. только зарег. польз. – функция, включающая режим, (если галочка установлена), когда система реагирует на команды СМС-сообщений, которые отправлены только от зарегистрированных телефонных номеров (Пользователь 1...Пользователь 5). Если эта функция отключена (галочка не установлена), устройством могут управлять любые пользователи, которые знают номер SIM-карты, вставленной в устройство, управляющие команды и главный пароль. По умолчанию данная функция включена.

ЗАМЕЧАНИЕ: Заводской пароль („0000“) необходимо заменить, в ином случае настройки в приборе сохранены не будут. ЗАМЕЧАНИЕ: Вводя новый пароль, нельзя использовать точек, двоеточий и пробелов. ЗАМЕЧАНИЕ: даже если Вы забыли пароль, при подключении к прибору при помощи программы Configuration Tool, сможете его легко проверить – все настройки прибора, а в том числе и пароль, выводятся на экран компьютера.

# 3.3.Выбор языка

Охранная система EPIR общается с пользователем короткими СМС сообщениями, отправляя различные информационные сообщения о состоянии системы. Для удобства пользователя предоставлена возможность выбора языка, на котором пользователь будет получать СМС сообщения. В программе Configuration Tool быстро установить язык Вы сможете в разделе Пользователи > Язык, выбрав один из вариантов:

| Lithuania – литовский; Русский – русский; English – английский; Eesti – эстонский; Latviesu – латышский; Deutsch – немецкий;

# 3.4. Настройка автоматического теста

Охранная система EPIR может периодически отправлять информационные сообщения о состоянии прибора, т. е. каждый день, в указанное время, система информирует пользователя о состоянии связи, статусе охраны, питания и т.д. Это тест проверки системы. Пользователь может сам указать частоту отсылки такого рода теста:

| Период – указывается периодичность (в сутках) отправки информационных сообщений, например, если „1“ – каждый день, а если „2“ – каждые 2 дня и т.д. Время – указывает, в какое время суток будет отсылаться сообщение, например: „11“ – сообщение будет отсылаться в 11:00 и т.д.

ЗАМЕЧАНИЕ: Пользователь может отказаться от периодических информационных сообщений, если в разделы Период и Время впишет нули. ЗАМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы системный тест проходил чаще, чем раз в сутки, необходимо в раздел Период вписать „0“, а в Время вписать „1...23“. Например, тестовая проверка будет каждые 2 часа, если укажете параметры: Период – „0“, Время – „2“.

# 3.5. Установка времени и даты

У устройства EPIR есть встроенные часы, которые должны быть установлены пользователем, когда устройство запущено впервые. Часы предназначены для того, чтобы система отправляла определенные информационные сообщения о системном состоянии и т.д. в требуемое время. Вы должны ввести следующие данные:

| Дата - Дата, в формате: год-месяц-день; Время - время, в формате: часы:минуты; в программе Configuration Tool пользователь может ввести дату и время вручную или синхронизировать данные с компьютером (нажав кнопку Синхрониз. с ПК). Когда все данные установлены, необходимо нажать кнопку Установить – время будет записано в устройство.

ВАЖНО: Если питание устройства пропало и резервная батарея истощена, внутренние часы восстанавливают значение, заданное производителем по умолчанию; поэтому, чтобы система работала правильно, нужно заново установить внутренние часы устройства. ВАЖНО: Программа Configuration Tool не может прочесть внутренние часы устройства EPIR, поэтому при соединении устройства с программой настройки поле времени остаётся пустым даже при том, что время установлено в устройстве правильно.