# 5. Apsaugos parametrai

PASTABA: Norėdami, kad Jūsų pakeitimasi įsigaliotų, irenginyje būtima paspausti mygtuką write config. PASTABA: Pries pradedant konfiguruoti reikia paspausti mygtuką read arba connect. Jei tai nebus padaryta Jūsų parametrai gali būti sugadinti ir gali prireikti atstatyti gamiklinius parametrus.

# 5.1 Įėjimo ir išėjimo iš patalpos trukmės konfigūravimas

Sistema ESIM262 leidžia keisti aliarmo užlaikymą sekundėmis po pirmosios zonos suveikimo- visoms zonoms įjungiama DELAY Tai reikalinga norint išjungti apsaugą DALLAS raktu, klaviatūra arba impulsu į vieną iš zonų įeinant pro duris. Atidarius duris (suveikus pirmai zonai) sistema išjungiant apsaugą per nustatytą laiko tarpą (gamintojo nustatyta 15sek) leis priliesti DALLAS raktą prie nuskaitymo įrenginio, ar suvesti kodą klaviatūroje. Įjungiant apsaugą DALLAS raktu arba klaviatūra leidžiama per nustatytą laiko tarpą (gamintojo nustatyta 15 sek) išeiti iš patalpos.

| OuT time –Šiame laukelyje nustatomas laikas, skirtas išeiti iš patalpos, kurioje aktyvuojama apsauga. Laikas nurodomas sekundėmis. IN time – Šiame laukelyje nustatomas laikas per kuri privalote išjungti patalpos apsaugą, priešingu atveju prietaisas aktyvuos aliarmą. Laikas nurodomas sekundėmis. Alarm time – Šiame laukelyje galite nustatyti prietaiso sirenos veikimo laiką, po to kai bus aktyvuotas alarmas.Laikas nurodomas minutėmis. Gamyklinis nustatymas - 1min. Info SMS – Šioje nustatymu grupėje galite keisti sistemos būsenos SMS pranešimo siuntimo pearametrus, kuris informuoja Jus apie apsaugos sistemos būseną. Period – Šiame laukelyje galite nustatyti periodą, kokiu dažniu sistema siųs sistemos būsenos SMS pranešimus. Pvz.: 1 - siųs kiekvieną dieną; 2 – kas antra dieną. Time – Šiame laukelyje galima nustatyti kelintą valandą prietaisas siųs sistemos būstenos SMS pranešimą. Laikas nustatomas valandos tikslumu. Pvz.:10 reiškia, kas SMS pranešimas bus siunčiamas 10 valandą.

# 5.2 Dallas key parametrai

PASTABA. Nustačius Period ir Time laukelyje abu nulius, periodinės žinutės nebus siunčiamos. Nustačius Period laukelyje nulį, o Time laukelyje bet koki sveiką skaičių iki 23, periodinė žinutė bus siunčiama kas tiek valandų -kiek įrašysite į Time laukelį.

Patį pirmąjį DALLAS raktą galite pririšti (įrašyti) priliesdami jį prie skaitytuvo. Apie sėkmingą rakto įrašymą į atmintį sistema informuos du kartus trumpai supypsėdama per garsinį signalizatorių. Signalizatorius turi būti instaliuotas.

| Dallas1, Dallas2 ... Dallas5 laukai neredaguojami – juose rodo įrašytų raktų ID numerius. Norėdami ištrinti Jums nereikalingą rakto ID numerį, ties juo pažymėkite Disable. New dalas key write enable – funkcija turi būti įjungta, jeigu norite įregistruoti į sistemą vieną ar keletą naujų Dallas raktų ID numerių. Plačiau apie raktų registravimą skaitykite vartotojo instrukcijoje kurią gavote kartu su gaminiu.
PASTABA: Programavimo pabaigoje būtinai išjunkite New dalas key write enable funkciją ir paspauskite Write Settings mygtuką

# 5.3 Išorinio maitinimo kontrolė

Sistema ESIM 262 vartotojui praneša SMS žinute apie išorinio maitinimo dingimą, bei jo atsiradimą. Kartais būna situacijų kai maitinimas nuolat dingsta. Tam yra palikta galimybė atsisakyti šio informacinio pranešimo.

| Check External Power Status – – Įjungus šią funkcija sistema informuos Jus SMS pranešimu apie išorinio maitinimo dingimą. Gamyklinis nustatymas – įjungta.

# 5.4 Nustatymų nuskaitymas ir išsaugojimas

Norėdami išsaugoti nustatymus, Action grupėje paspauskite mygtuką Write Settings. Norėdami nuskaityti prietaise esančius nustatymus, toje pačioje grupėje paspauskite mygtuką Read Settings