# 3. Администрирование

ЗАМЕЧАНИЕ: Перед началом конфигурации устройства, надо нажать кнопку CONNECT или READ SETTINGS. Если это не будет сделано – Ваши настройки могут быть утеряны и придется восстанавливать заводские. ЗАМЕЧАНИЕ: Если Вы хотите, чтобы Ваши изменения вступили в силу, надо нажать кнопку WRITE SETTINGS. ЗАМЕЧАНИЕ: Перед выполнением конфигурации прибора, обязательно смените заводской пароль по умолчанию („0000“). В ином случае, устройство будет игнорировать посылаемые команды с компьютера.

# 3.1. Параметры управления пользователями

Введенным авторизованным номерам пользователей в разделе настроек Users, система ESIM151 позволит автоматически выполнять конфигурацию прибора. По заводским настройкам, в случае тревоги система шлет SMS сообщения и звонит до тех пор, пока снимет трубку или сбросит хотя бы один из 5 пользователей или дозвон прервет мобильный оператор. Также можно сконфигурировать прибор таким образом, чтобы сообщения получали все системные администраторы одновременно. Обязательно должен быть вписан только номер телефона первого пользователя (User1), другие не обязательны. Также не обязательно вводить другие 5 номеров (User1…User5) сразу. Все номера пишутся с международным кодом страны без знака + (плюс) (Нельзя вписывать номеров начинающихся с восьмерки!).

## Не правильно вписанный номер пользователя: 865500000

## Правильно вписанный номер пользователя: 37065500000

Используются дополнительные настройки: SMS ALL – функция, включающая (галочка поставлена) режим, когда система в случае тревоги шлет SMS сообщения всем пользователям Users в списке одновременно. По заводским настройкам, эта функция выключена (галочка снята) – SMS сообщения шлются по порядку, начиная с первого пользователя (User1). Следующему пользователя СМС шлется лишь в том случае, если в течении 20 секунд не получается подтверждение об успешно доставленном SMS сообщении. CALL ALL – фнукция, которая может включить (галочка поставлена) или выключить (галочка снята) дозвон системы всем пользователям в случае тревоги независимо, снял ли пользователь трубку, или сбросил звонок, или был вне зоны сети, или занят. Включив эту фнукцию, нельзя будет остановить дозвон до тех пор, пока система не дозвонится всем указанным пользователям. По заводским настройкам, эта функция выключена – система звонит каждому пользователя по порядку до первого успешного дозвона (пользователь снял трубку или сбросил). ENABLE GREETING SMS – функция, включающая (галочка поставлена) и выключающая (галочка снята) отсылку SMS сообщения, когда система успешно включается и полностью заряжается. По заводским настройкам, эта функция включена.

# 3.2. Установка основного пароля

| Все посылаемые системе комманды начинаются с пароля, поэтому просим его запомнить. Заводской пароль - 0000, его обязательно сменить другим. В программе SIM02 Configuration Tool это можете сделать в разделе Users > Security, где надо ввести свой 4-ех значный пароль. Введя нужный пароль, не забудьте сохранить настройки (нажать кнопку Write Settings). Allow Only preset Users – функция, включающая (галочка поставлена) режим, когда система реагирует только на СМС сообщения от зарегистрированных телефонных номеров (User1...User5). Если эта функция выключена (галочка снята), то прибором смогут управлять все знающие номер SIM карты и пароль прибора. По заводским настройками, эта функция включена.

ЗАМЕЧЕНИЕ: Заводской пароль („0000“) обязательно сменить, иначе все параметры прибора не будут сохранены в приборе. ЗАМЕЧЕНИЕ: Вводя новый пароль,нельзя использовать точек, двоеточий и пробелов. ЗАМЕЧЕНИЕ: Даже если забыли пароль, подключившись к устройству ESIM151 через программу ESIM151 Configuration Tool, сможете легко его проверить – все настройки прибора, в том числе и пароль, выводятся на экран компьютера.

# 3.3. Выбор языка

Система ESIM151 с пользователем общается короткими SMS сообщениями, которыми шлет разные информационные сообщения. Для удобства пользователю рекомендуется самому выбрать язык, на котором он хотел бы получать SMS сообщения. В программе ESIM151 Configuration Tool установить язык сможете в разделе Users > Language выбрав один из возможных вариантов:

| Lithuania – литовский язык; Russia – русский язык; English – английский язык; Eesti – эстонский язык;

# 3.4. Конфигурирование периодического тестирования

Система ESIM151 может периодически отсылать информационные сообщения о состоянии прибора, т. е. каждый день в указанное время информирует пользователя о состоянии связи, о включенной /выключенной охране и т.д. Это принцип работы теста. Пользователь может сам указать частоту и время этих сообщений:

| Periode – указывает через сколько дней будут слаться информационные сообщения, например.: если вписывается „1“ – шлет каждый день, а если вписывается „2“ – шлет каждые 2 дня и т.д. Time – указывает в какое время суток будет слаться информационное сообщение, например.: указав „11“ – сообщение получите в 11:00 и т.д.

ЗАМЕЧАНИЕ: Пользователь может отказаться от получения периодических информационных сообщения, если в графы Periode и Time вписать нули. ЗАМЕЧАНИЕ: Чтобы проверка системы проходила чаще чем раз в сутки, надо в графе Periode вписать „0“, а в графе Time вписать „1...23“. Например, тестовая проверка будет проходить каждые 2 часа, если укажете такие параметры: Periode – „0“, Time – „2“.

# 3.5. Установка даты и времени в приборе

Прибор ESIM151 имеет встроенные часы, которые, после первого запуска системы, должен установить пользователь. Это нужно для того, чтобы система могла вовремя слать информационные сообщения о состоянии системы и т.д. Данные которые необходимо ввести:

| Date - дата, в формате: год-месяц-день; Time - время, в формате: час:минута;

В программе ESIM151 Configuration Tool пользователь может сам ввести дату и время или автоматически считать их с компьютера (нажав кнопку Get PC Time). Установив все данные, надо нажать кнопку Set Clock – время будет вписано в устройство.

ЗАМЕЧАНИЕ: При пропадении питания прибора, внутренние часы принимают заводское значение, потому, чтобы система работала корректно, надо заново настроить время. ЗАМЕЧАНИЕ: Программа ESIM151 Configuration Tool не может считать внутренних часов прибора ESIM151, поэтому, подключив прибор к программному обеспечению, графы даты и времени временно не заполнены, хотя в самом приборе время указано правильно.