# 5.Настройка мониторинговой станции

ЗАМЕЧЕНИЕ: Перед началом конфигурации устройства, обязательно нажмите кнопку Подключить или 'Прочитать'. Если это не будет сделано – Ваши параметры могут быть потеряны и придется восстанавливать заводские. ЗАМЕЧЕНИЕ: Для вступления в силу изменений в настройках, необходимо нажать кнопку 'Записать'. ЗАМЕЧАНИЕ: Обязательно измените заводской пароль („0000“). Иначе, устройство будет игнорировать все команды с компьютера.

Информационные сообщения, сгенерированные системой EPIR, могут быть переданы на пульт охранного предприятия в протоколе Contact ID, по GSM каналу или через GPRS соединение.
Для настройки передачи сообщений охранным службам, необходимо поставить галочку Дополнительные настройки во вкладке Подключение. Таким образом, активируется дополнительный раздел Настройки ПЦН, предназначенный для этих настроек.

# 5.1.Включение режима передачи данных на мониторинговую станцию

В программе настройки Configuration Tool режим передачи данных на мониторинговую станцию активируется установкой галочки Contact ID вкл.. Также необходимо выбрать канал передачи сообщений на пульт централизованного наблюдения:

| GSM канал - использование GSM канала GPRS канал - использование GPRS канала

При активации режима передачи событий на мониторинговую станцию, система, также, при необходимости, может оповещать пользователей с помощью СМС сообщений.

| Contact ID вкл. – Включение режима передачи сообщений на мониторинговую станцию: если галочка установлена– система генерирует сообщения в протоколе CONTACT ID; если галочка не установлена – система доставляет только СМС сообщения для зарегистрированных пользователей (прочие настройки вкладки Настройки ПЦН становятся неактивными). Необходимо указать, какие события необходимо передавать на мониторинговую станцию: Тревога/востановление – установка галочки активирует отправку на мониторинговую станцию сообщения ТРЕВОГА ПО ЗОНЕ/ВОССТАНОВЛЕНИЕ. Отключение 220В/Восстан. 220В – установка галочки активирует отправку на мониторинговую станцию сообщения НЕИСПРАВНОСТЬ 220/ВОССТАНОВЛЕНИЕ 220. По умолчанию, функция активирована. Статус АКБ – установка галочки активирует отправку на мониторинговую станцию сообщения о выходе из строя аккумуляторной батареи. По умолчанию, функция активирована.

Постановка на охрану - установка галочки активирует отправку на мониторинговую станцию сообщение ВЗЯТИЕ НА ОХРАНУ. По умолчанию, функция активирована.
Снятие с охраны - установка галочки активирует отправку на мониторинговую станцию сообщения СНЯТИЕ С ОХРАНЫ. По умолчанию, функция активирована.
Автотест - установка галочки активирует отправку на мониторинговую станцию сообщения АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ. По умолчанию, функция активирована.
Когда функция отправки сообщений на станцию мониторинга активирована, система не информирует пользователей о событиях СМС сообщением. В тех случаях, когда одновременно с отправкой сообщений на мониторинговую станцию, необходимо отправлять пользователям СМС-сообщения, нужно установить галочки для требуемых событий в секции 'Отправка СМС в режиме Contact ID вкл.':

| Тревога зоны – сообщения о тревогах Снятие с охраны – сообщения о снятии системы с охраны Постановка на охрану – сообщения о постановке системы на охрану Отключение 220В – сообщения о пропадании основного питания Сообщ. востановлен питания - сообщения о восстановлении основного питания Сообщ. Разряд АКБ - Сообщения о состоянии аккумуляторной батареи Автотест - сообщения о состоянии (текущем статусе) охранной системы EPIR

# 5.2.Параметры передачи сообщений на мониторинговую станцию

В секции Параметры ПЦН указываются параметры, необходимые для передачи сообщений на мониторинговую станцию по GSM/GPRS каналам:

| Номер объекта – номер объекта при передачи сообщений на мониторинговую станцию. Номер по умолчанию (9999) необходимо изменить на новый! Кол-во дозвонов – в данном поле указывается количество попыток передачи сообщений на мониторинговую станцию, если отправить сообщения с первой попытки не удалось. Если за указанное количество попыток передать сообщения по первому телефонному номеру не удается, система переходит к второму телефонному номеру и т.д. Если передать сообщения не удалось ни по одному из указанных номеров, звонки производятся с самого начала, начиная с первого телефонного номера. По умолчанию, установлено чило попыток 5. Тел. номер 1 – первый телефонный номер для передачи сообщений на мониторинговую станцию Тел. номер 2 – второй телефонный номер для передачи сообщений на мониторинговую станцию Тел. номер 3 – третий телефонный номер для передачи сообщений на мониторинговую станци

В секции Параметры GPRS пользователь может ввести параметры, необходимые для передачи сообщений на мониторинговую станцию по GPRS каналу:

Профиль – наименование установленных настроек GPRS
APN – точка доступа GPRS, предоставляемая GSM оператором, установленной в приборе сим-карты
Имя польз. – имя пользователя, предоставляется GSM оператором (например, "mts")
Пароль – пароль, предоставляется GSM оператором (например, "mts")
IP адрес ПЦН – IP сервер, к которому подключается система EPIR
TCP порт ПЦН – номер порта TCP/UDP, по которому выполняется подключение к охранному серверу
DNS1 – основной DNS сервер
DNS2 – альтернативный DNS сервер

# 5.3.Дополнительные настройки

| Период пинга–Период отправки пинг сигналов на мониторинговую станцию. Актуально, если на мониторинговой станции ведется контроль непрерывности GPRS соединения с объектом. Номер прибора – Уникальный номер прибора. При необходимости работы нескольких охранных панелей под одним номером объекта, можно установить разные номера приборов. В стандартных случаях рекомендуется указать номер прибора = номеру объекта. Вкл. резерв. GSM канал – Данная функция включает передачу данных по резервному GSM каналу в протоколе Contact ID, если GPRS соединение перестало работать. Попыток GPRS – Данная функция используется для установки количества попыток системы установить соединение через GPRS канал, в случае сбоя сети. Допустимые значения от 1 до 255. Пауза между попытками – Данный параметр устанавливает время задержки в секундах для паузы между неудачными попытками передачи сообщений на мониторинговую станцию. По умолчанию, установлено время 600 секунд. Допустимые значения от 1 до 65535.

ВАЖНО: при использовании для передачи данных голосового GSM канала, рекумендуется установить значение Период пинга "0". Настройка сигнала автотеста производится во вкладке 'Пользователи' в секции 'Период и время автотеста'.