# 5.1. Настройка программируемых выходов

ВАЖНО: до начала конфигурирования охранной панели, необходимо нажать кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ или ПРОЧИТАТЬ. Иначе, Ваши параметры могут быть потеряны, и может возникнуть необходимость сброса настроек до заводских установок. ВАЖНО: чтобы новые установкии вступили в силу, необходимо нажать кнопку ЗАПИСАТЬ. ВАЖНО: перед началом конфигурирования измените Пароль СМС, установленный производителем по умолчанию („0000“). Иначе устройство проигнорирует команды от компьтера.

| Номер выхода – номер программируемого выхода. Имя выхода – кодовое обозначение/название программируемого выхода. Не более 16 символов. В секции Статус указываются программируемые выходы, которые необходимо активировать.

| Включить модуль EPGM8 – выберите этот флажок, если модуль расширения программируемых выходов EPGM8 используется. Количество выходов увеличится до 12.

# 5.2. Модуль EPGM1

При подключении к системе EPGM1 модуля, используйте отдел настроек EPGM1 Outputs. EPGM1 имеет 2 выхода, которые можно включить/выключить в любое время:
Удалить Выход - отключить указанный выход EPGM1.
Удалить Все Выходы - отключить все выходы EPGM1.
Восстановить - Включить указанный выход EPGM1 выбрав его из выпадающего списка Неактив. зоны в EPGM модуле..