# 2. Подключение

ВАЖНО: до начала конфигурирования охранной панели, необходимо нажать кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ или ПРОЧИТАТЬ. Иначе, Ваши параметры могут быть потеряны, и может возникнуть необходимость сброса настроек до заводских установок. ВАЖНО: чтобы новые установкии вступили в силу, необходимо нажать кнопку ЗАПИСАТЬ.

Чтобы установить параметры охранной панели ESIM264 необходим компьютер, USB A- Mini / USB B кабель и программа Configuration Tool. При подключении к компьтеру в первый раз необходимо дождаться автоматической установки драйверов. (п. 3). Более подробный порядок подключения следующий:

1. Подключите ESIM264 к основному источнику питания. 2. Используя кабель, соедините порт mini USB охранной панели ESIM264 с USB портом компьютера. Если подключение к компьютеру происходит не в первый раз, пропустите п. 3 и п. 4. 3. Установка драйвера (компьютер выполнит установку автоматически). 4. После установки драйвера, отсоедините USB кабель и подключите его снова. 5. Запустите программу Configuration Tool. 6. Нажмите кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ. 7. В главном окне программы отображается статус подключения и версия прошивки (как иллюстрировано в примере). Если номер версии не отображается, проверьте настройки порта, целостность и правильность подключения USB кабеля, работоспособность и правильность подключения ESIM264 к источнику питания. Программа не определяет подключение устройства, если пользователь учетной записи Windows не имеет прав администратора. После того, как проблема решена, нажмите ПОДКЛЮЧИТЬ еще раз. |

# 2.2. Удаленное конфигурирование

NOTE: in order to start remote configuration via GPRS, it is necessary that GPRS settings (ESIM251 -> Connection -> Advanced Configuration -> System -> GPRS Settings) is provided.

ЗАМЕЧАНИЕ: Чтобы активировать GPRS связь между устройством и сервером, Вы должны отослать на устройство указанную СМС команду ("xxxx stconfig", here xxxx - Ваш 4-хзначный СМС пароль). ЗАМЕЧАНИЕ: Возможны временные проблемы с GPRS связью, если система совершает дозвон пользователям (в случае тревоги и т. д.) во время включения GPRS связи.

Выберите пункт Удаленное Конфигурирование в окне Подключение если хотите подключить ESIM251 через GPRS. Система также попросит Вас выбрать тип GRPS соединения и другие указанные параметры:

GPRS соединение с устройством и выбор програмного обеспечения - выберите пункт "Connect to Remote Server" , чтобы подключить устройство через удаленный сервер или выберите "Run TCP/IP Server" для подключения устройства напрямую (необходимо настроить Ваш маршрутизатор*). * - необходимо настроить маршрутизатор, так как информация поступающая на ваш внешний IP адрес (маршрутизатор, канал: 5000) должна передаваться на Ваш компьютер (через локальный IP адрес и указанный канал). |

Предоставление дополнительной информации - если програмное обеспечение подключается к Удаленному серверу, Вам нужно будет указать IMEI код устройства (он будет передан СМС сообщением), или выберите номер канала компьютера TCP, если работа програмного обеспечения осуществляется через TCP/IP сервер. |

Connecting to device - after connection with Remote Server is established or TCP/IP Server is activated, it can take up to 2-3 minutes while device connects to software "Configuration Tool". When device is connected successfully, software will ask for admin password (the same as SMS password) or indicates that configuration read is proceeding. |

После успешной считки настроек Вы можете начинать конфигурацию ESIM251.