# 7. Scheduler Settings

ВАЖНО: до начала конфигурирования устройства, необходимо нажать кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ или ПРОЧИТАТЬ. Иначе, Ваши параметры могут быть потеряны, и может возникнуть необходимость сброса настроек до заводских установок. ВАЖНО: чтобы новые установкии вступили в силу, необходимо нажать кнопку ЗАПИСАТЬ.

Раздел настроек планировщика предназначен для конфигурации автоматического контроля над выходами (также см. раздел 4. Параметры управления) и/или доступа контроля над выходами для указанных пользователей согласно времени и дням недели. Можно установить промежутки времени и частоту по дням недели для 8 разных планировщиков.
Нр. Планировщика – номер указанного планировщика.
Начало Час / Начало Мин. – настройки времени обозначающие начало автоматического контроля над выходами и/или доступа контроля над выходами для указанных пользователей, зарегистрированых в базе данных. Формат времени — часы / минуты (для начала следует установить дату и время в устройстве — см. раздел 3. Администрирование).
Окончание Час / Окончание Мин. – настройки времени обозначающие окончание автоматического контроля над выходами и/или доступа контроля над выходами для указанных пользователей, зарегистрированых в базе данных. Формат времени — часы / минуты (дата и время в устройстве должны быть установлены правильно — см. раздел 3. Администрирование).
Пн/Вт/Ср/Чт/Пт/Сб/Вс – настройки времени обозначающие по каким дням будет активирован указанный автоматический контроль над выходами. Пн — понедельник, Вт — вторник, Ср — среда, Чт — четверг, Пт — пятница, Сб — суббота, Вс — воскресенье.
Всегда – функция, активирующая автоматический контроль над выходами при указанном событии.