# 1. Основная Информация

Большинство охранных контрольных панелей передает информацию о указанных событиях на пульты охранных служб при помощи сообщений протокола CONTACT ID. Это помогает легко и быстро установить где и когда сработала тревога. Устройство ET08 используется для работы с охранными контрольными панелями. Устройство передает сообщения протокола CONTACT ID на пульты охранных служб и/или преобразует их в текст, который отсылается пользователям в виде СМС сообщений. При помощи програмного обеспечения Configuration Tool пользователь может указать каким образом сообщения протокола CONTACT ID будут преобразовываться в текст, т. е. ввести получаемый СМС сообщением при определенном событии. Более подробная информация о настройках ET08 находится в разделе 2. Вы можете найти более подробную информацию о стандартных кодах событий и составлении сообщений протокола CONTACT ID в разделе 3.