# 7. Аудио настройки

В этом разделе можно записать, удалить, скачать и загрузить файлы голосового оповещения в память устройства для указанного события зоны (сработка/восстановление). Пользователь может воспользоваться предоставленной программой записи звука или загрузить свой заранее записаный файл голосового оповещения. Используя функцию голосового оповещения в случае сработки или восстановления зоны, пользователь может прослушать указанную запись загруженую в память устройства ESIM251, через свой мобильный телефон. По окончании записи, система активизирует микрофон, для прослушки охраняемого помещения. После того как пользователь ”положит трубку“ или после окончания звонка (продолжительность 1 мин.), система возвращается в прежнее охранное состояние. Для того, чтобы использовать функцию голосового оповещения, файл должен соответствовать следующим следующим спецификациям: Поддерживаемые аудио форматы: .wav, 8бит, 8кГц, mono Продолжительность: до 15 сек. Настройки голосового оповещения в случае сработки или восстановления зоны:

| поиск .wav файла на жестком диске Вашего компьютера.
| Сохранить в устройство - загрузить указанный .wav файл в память устройства.
| Скачать с устройства - скачать указанный звуковой файл с памяти устройства.
| Прослушать - воспроизвести указанный .wav файл
| Стереть из памяти - удалить указанный.wav файл из памяти устройства.
| Открыть программу записи звука - запустить программу для записи нового файла голосового оповещения используя микрофон компьютера.
| Начать запись - начать запись нового .wav файла используя микрофон компьютера.
| Прекратить запись - прекратить запись голосового оповещения.
| Воспроизвести - прослушать записанное глосовое оповещение.
| Сохранить как - сохранить записанное глосовое оповещение на жестком диске Вашего компьютера в формате .wav.