# 6. Nastavenia

POZNÁMKA: Pre nadviazanie spojenia je potrebné kliknúť na „Pripojiť“. Ak tak neurobíte, môže dôjsť ku strate konfigurácie a zariadenie bude musieť byť resetnuté na továrenské nastavenia. POZNÁMKA: Aby sa zmeny v konfigurácii prejavili, musíte zapísať konfiguráciu do zariadenia kliknutím na „Zapísať nastavenie“.

| Vypršanie potvrdenia o doručení SMS – toto pole slúži na zadanie časového intervalu [ms], do ktorého systém očakáva potvrdzujúcu SMS o doručení SMS správy užívateľom po jej odoslaní. Oneskorenie SMS – toto pole slúži na zadanie oneskorenia SMS pri odosielaní, tj. pred odoslaním SMS správy systém počká uvedený čas [ms]. Oneskorenie volania – toto pole slúži na zadanie oneskorenia volania pri poplachu alebo obnove, tj. pred volaním systém počká uvedený čas [ms]. Oneskorenie prezvonenia – toto pole slúži na zadanie oneskorenia spätného prezvonenia, ktorým systém potvrdzuje užívateľovi aktiváciu výstupu, tj. pred prezvonením systém počká uvedený čas [ms]. Oneskorenie GSM – toto pole slúži na nastavenie času nábehu (spustenia) zariadenia [ms]. Úroveň vstupu – toto pole slúži na nastavenie hodnoty logickej jednotky vstupov [V]. Potvrdenia o doručení SMS – povolenie/zakázanie potvrdenia o doručenií SMS. Log Enable – when this function is enabled the system gathers information about all made configurations, system actions and info messages to the events log (creates file log.txt with the last 128 records). By default, this function is disabled. Operator Check Enable – system automatically checks if the connection with operator is available. It is recommended do not turn off this function.

POZNÁMKA: Neodporúča sa meniť pôvodné parametre nastavené výrobcom, resp. odporúča sa meniť ich len v prípade, ak systém nepracuje správne.