# 6. Системные параметры

ЗАМЕЧАНИЕ: Перед началом конфигурации устройства, надо нажать кнопку CONNECT или READ SETTINGS. Если этого не будет сделано – Ваши параметры могут быть утеряны и придется восстанавливать заводские. ЗАМЕЧАНИЕ: Для того чтобы изменения вступили в силу, обязательно нажмите кнопку WRITE SETTINGS.

| Рекомендуем не менять заводских параметроов или менять их только в том случае,если система работает не корректно. SMS ACK Timeout – в этом поле можете изменить время задержки SMS подтверждения. Delay SMS – в этом поле можете установить время задержки SMS, т.е. перед отсылкой информационного SMS сообщения, система подождет заданное время. Delay For Call – в этом поле можете установить время задержки звонка (информирует о срабатывании подключенной к входу охранной системы), т.е. перед звонком, система будет ждать заданное время. Delay For CallBack – в этом поле можете установить задержку звонка (информирует о переключении выхода), т.е. перед звонком, система будет ждать заданное время. GSM Start Delay – в этом поле можете задать время загрузки системы. Input Level – в этом поле можете установить значение логической единицы (1). SMS ACK Enable – параметр, позволяющий включить подтверждение SMS сообщения. Log Enable – when this function is enabled the system gathers information about all made configurations, system actions and info messages to the events log (creates file log.txt with the last 128 records). By default, this function is disabled. Operator Check Enable – system automatically checks if the connection with operator is available. It is recommended do not turn off this function.

NOTE: Рекомендуем не менять заводских параметроов или менять их только в том случае,если система работает не корректно.